Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Προφυλάξεις/Πληροφορίες για αυτήν την κάμερα > Αριθμός ακίνητων εικόνων και εγγράψιμος χρόνος ταινιών > Αριθμός ακίνητων εικόνων

## Αριθμός ακίνητων εικόνων

Ο αριθμός των ακίνητων εικόνων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και την κάρτα μνήμης.
(Μονάδες: Εικόνες)

Μέγεθος | Εσωτερική μνήμη | Κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί με αυτήν την κάμερα
Περίπου 105 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
18M | 17 | 295 | 590 | 1200 | 2400 | 4800
10M | 22 | 390 | 780 | 1550 | 3150 | 6300
5M | 38 | 670 | 1300 | 2700 | 5400 | 10500
VGA | 370 | 6400 | 12500 | 25500 | 40000 | 40000
16:9(13M) | 19 | 330 | 660 | 1300 | 2650 | 5300
16:9(2M) | 68 | 1150 | 2350 | 4750 | 9500 | 19000

Παρατηρήσεις

- Όταν ο αριθμός των υπολειπόμενων εικόνων προς λήψη είναι μεγαλύτερος από 9.999, εμφανίζεται η ένδειξη ">9999".

- Όταν γίνει αναπαραγωγή μιας εικόνας που καταγράφηκε με άλλες κάμερες σε αυτήν την κάμερα, η εικόνα ενδεχομένως να μην εμφανίζεται στο πραγματικό μέγεθος εικόνας.

Πίσω στην κορυφή