Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Λήψη ταινιών > Ζουμ (Ταινίες)

## Ζουμ (Ταινίες)

Διαθέσιμο ζουμ
Κλίμακα ζουμ
Μεγεθύνει εικόνες με το μοχλό W/T (ζουμ) κατά τη λήψη. Η λειτουργία του οπτικού ζουμ της κάμερας μπορεί να μεγεθύνει εικόνες έως 30×.
Το οπτικό ζουμ σάς επιτρέπει να μεγεθύνετε μια εικόνα χωρίς να αλλοιωθεί η αρχική ποιότητά της.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το ζουμ με το μοχλό W/T (ζουμ) ή το χειροκίνητο δακτύλιο.
Ζουμ με το μοχλό W/T (ζουμ)

1. Ρυθμίστε την κάμερα σε λειτουργία λήψης.

1. Ολισθήστε το μοχλό W/T (ζουμ).

Ολισθήστε το μοχλό στην πλευρά T για μεγέθυνση ή στην πλευρά W για σμίκρυνση.
Ζουμ με το χειροκίνητο δακτύλιο

1. Ρυθμίστε το διακόπτη ζουμ/εστίασης σε AF/ZOOM.

1. Περιστρέψτε το χειροκίνητο δακτύλιο.

Περιστρέψτε το χειροκίνητο δακτύλιο στην πλευρά T για μεγέθυνση και στην πλευρά W για σμίκρυνση.

- Όταν η κλίμακα ζουμ υπερβεί τη μεγέθυνση 30×, ρυθμίστε το [Ψηφιακό ζουμ].

### Διαθέσιμο ζουμ

Μπορείτε να υπερβείτε το οπτικό ζουμ 30× για μεγέθυνση. Για να κάνετε ζουμ πέρα από το εύρος οπτικού ζουμ, ρυθμίστε το [Ψηφιακό ζουμ] σε [Ναι].

1. Ζουμ με την αρχική ποιότητα εικόνας

1. () [Ψηφιακό ζουμ]:

Χαμηλότερη από την αρχική ποιότητα εικόνας [Πληροφ.]

| Λειτουργία | Ρυθμίσεις | Γραμμή ζουμ
A | Χρήση του οπτικού ζουμ μόνο | [Ψηφιακό ζουμ]: [Όχι] |
D | Ζουμ στο μέγιστο εύρος ζουμ | [Ψηφιακό ζουμ]: [Ναι] |

### Κλίμακα ζουμ

Οι κλίμακες ζουμ που υποστηρίζονται διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις ή το μέγεθος εικόνας. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις κλίμακες ζουμ όταν το [Ψηφιακό ζουμ] είναι ρυθμισμένο σε [Ναι].

Μέγεθος εικόνας | Λειτουργία
A: Οπτικό ζουμ | D: Ζουμ με μέγιστη κλίμακα ζουμ
Λειτουργία ταινίας | 30× | 120×

Παρατηρήσεις

- Το [Ζουμ καθ. εικόνας] δεν είναι διαθέσιμο κατά την εγγραφή ταινιών.

- Η κάμερα κάνει αργά ζουμ κατά την εγγραφή ταινιών.

Πίσω στην κορυφή