Οδηγός χρήσης του Cyber-shot
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Λήψη > Ρύθμιση της λειτουργίας λήψης ακίνητων εικόνων > Αυτόματο πρόγραμμα

## Αυτόματο πρόγραμμα

Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε με αυτόματη προσαρμογή έκθεσης (ρυθμίζονται η ταχύτητα κλείστρου και η τιμή διαφράγματος). Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε διάφορες ρυθμίσεις αν χρησιμοποιήσετε το μενού.

1. Ρυθμίστε το καντράν λειτουργιών στο (Αυτόματο πρόγραμμα).

1. Λήψη με το κουμπί κλείστρου.

### Μεταβλητό πρόγραμμα

Μπορείτε να αλλάξετε το συνδυασμό διαφράγματος (τιμή F) και ταχύτητας κλείστρου ενώ διατηρείτε σταθερή την έκθεση όταν το φλας είναι ρυθμισμένο σε [Όχι].

1. Πατήστε το χειριστήριο επιλογής.

1. Περιστρέψτε το χειριστήριο επιλογής.

Το "" στην οθόνη αλλάζει σε "" και η λειτουργία λήψης αλλάζει σε μεταβλητό πρόγραμμα.

1. Περιστρέψτε το χειριστήριο επιλογής για να επιλέξετε το συνδυασμό διαφράγματος (τιμή F) και ταχύτητας κλείστρου.

Μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση EV ή ISO με το χειριστήριο επιλογής.

1. Λήψη με το κουμπί κλείστρου.

Για να ακυρώσετε το μεταβλητό πρόγραμμα, περιστρέψτε το χειριστήριο επιλογής για να επιστρέψετε την ένδειξη στο "".
Παρατηρήσεις

- Δεν μπορείτε να μεταβάλλετε το συνδυασμό τιμής διαφράγματος και ταχύτητας κλείστρου όταν πατάτε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής.

- Ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος, ενδέχεται να μην χρησιμοποιηθεί το μεταβλητό πρόγραμμα.

- Ρυθμίστε το καντράν λειτουργιών σε μια ρύθμιση διαφορετική από "" ή απενεργοποιήστε την ισχύ για να ακυρώσετε τη ρύθμιση που κάνατε.

- Όταν αλλάξει η φωτεινότητα, αλλάζει και το διάφραγμα (τιμή F) και η ταχύτητα κλείστρου ενώ διατηρείται το ποσό μεταβολής.

- Όταν αλλάξει η ρύθμιση της λειτουργίας φλας, το μεταβλητό πρόγραμμα ακυρώνεται.

Σχετικό θέμα
Χρήση του χειριστηρίου επιλογής
Λειτουργίες που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Στοιχεία MENU που δεν διατίθενται σε μερικές λειτουργίες ΕΓΓ
Πίσω στην κορυφή