Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauciones/Acerca de esta cámara > Acerca de esta cámara > Formato AVCHD

## Formato AVCHD

El formato AVCHD ha sido desarrollado para videocámaras digitales de alta definición cuando se graba una señal HD (Alta definición) en la especificación 1080i*1 ó 720p*2 utilizando tecnología de codificación y compresión de alta eficacia. El formato MPEG-4 AVC/H.264 ha sido adoptado para comprimir datos de vídeo, y el sistema Dolby Digital o Linear PCM se utiliza para comprimir datos de audio.
El formato MPEG-4 AVC/H.264 puede comprimir imágenes con una eficacia mayor que la del formato de compresión de imagen convencional. El formato MPEG-4 AVC/H.264 permite grabar una señal de vídeo de alta definición tomada con una videocámara digital en discos DVD de 8 cm unidad de disco duro, memoria flash, tarjeta de memoria, etc.

#### Grabación y reproducción en la cámara

Basada en el formato AVCHD, su cámara graba con la calidad de imagen de alta definición (HD) mencionada abajo.
Señal de vídeo*3:
Dispositivo compatible con 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1 920×1080/60i, 1 920×1080/60p, 1 440×1080/60i
Dispositivo compatible con 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1 920×1080/50i, 1 920×1080/50p, 1 440×1080/50i
Señal de audio: Dolby Digital 2 canales
Soporte de grabación: Tarjeta de memoria
*1 Especificación 1080i
Una especificación de alta definición que utiliza 1 080 líneas de escaneo efectivas y el sistema entrelazado.
*2 Especificación 720p
Una especificación de alta definición que utiliza 720 líneas de escaneo efectivas y el sistema progresivo.
*3 Los datos grabados en formato AVCHD distinto de los mencionados arriba no se pueden reproducir en su cámara.
Volver al principio