Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Cambio de ajustes > Ajustes de Toma > Zoom Imag. Clara

## Zoom Imag. Clara

Escala del zoom total cuando está seleccionado [Zoom Imag. Clara] (incluido el zoom óptico 30×)
[Zoom Imag. Clara] le permite ampliar la imagen con casi la calidad de imagen original cuando toma imágenes fijas.
La cámara acerca con zoom las imágenes con la calidad de imagen original primero dependiendo del tamaño de imagen fija seleccionado.
Cuando [Zoom Imag. Clara] está ajustado a [Activar], la cámara vuelve a cambiar automáticamente a [Zoom Imag. Clara] cuando se excede el rango de zoom sin deterioro de la calidad de imagen original.

1. Ajuste la cámara al modo de toma de imagen.

1. MENU (Ajustes) (Ajustes de Toma) [Zoom Imag. Clara] modo deseado

| Desactivar | No utiliza [Zoom Imag. Clara].
| Activar | Acerca con zoom las imágenes con casi la calidad de imagen original, dependiendo del tamaño de imagen. Cambia a [Zoom Imag. Clara] dentro del rango donde se visualiza .

Notas

- Para acercar con zoom las imágenes dentro del rango donde se puede conservar la calidad de imagen original, ajuste [Zoom Imag. Clara] y [Zoom digital] a [Desactivar]. [Detalles]

- La función [Zoom Imag. Clara] no responderá en las situaciones siguientes:

- En modo película

- En [iBarrido panorámico]

- En [Efecto de foto]

- En [Desenfoque del fondo]

- Cuando está activada la función Captador de sonrisas.

- Cuando [Contador automát.] está ajustado a [Autorretrato Una persona], [Autorretrato Dos personas] o [Contad. automát.: Captura cont.].

- Cuando [Captura continua/Contador aut.] está ajustado a [Captura continua].

- Cuando está seleccionado el modo (Corrección contraluz HDR) en Selección escena.

- La función Detección de cara no responderá en el rango de [Zoom Imag. Clara].

### Escala del zoom total cuando está seleccionado [Zoom Imag. Clara] (incluido el zoom óptico 30×)

Las escalas de zoom admitidas son diferentes dependiendo del tamaño de imagen.

Tamaño de imagen | Escala total de zoom
18M | Aprox. 60×
10M | Aprox. 80×
5M | Aprox. 113×
VGA | Aprox. 459×
16:9(13M) | Aprox. 60×
16:9(2M) | Aprox. 153×

Volver al principio