Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo de toma de imagen fija > Programa automático

## Programa automático

Le permite tomar imágenes con la exposición ajustada automáticamente (la velocidad de obturación y el valor de la abertura). También puede seleccionar varios ajustes utilizando el menú.

1. Ajuste el dial de modo a (Programa automático).

1. Tome la imagen con el botón del disparador.

### Cambio del programa

Puede cambiar la combinación de abertura (valor F) y velocidad de obturación mientras mantiene fija la exposición cuando el flash está ajustado a [Desactivar].

1. Pulse el dial Jog.

1. Gire el dial Jog.

“” en la pantalla cambia a “ ” y el modo de toma cambia a cambio del programa.

1. Gire el dial Jog para seleccionar la combinación de abertura (valor F) y velocidad de obturación.

Puede establecer el ajuste EV o ISO con el dial Jog.

1. Tome la imagen con el botón del disparador.

Para cancelar el cambio del programa, gire el dial Jog para devolver la indicación a “”.
Notas

- No se puede cambiar la combinación de valor de abertura y velocidad de obturación cuando el botón del disparador está pulsado hasta la mitad.

- De acuerdo con el brillo del entorno, es posible que el cambio del programa no sea utilizado.

- Ajuste el dial de modo a algo distinto de “” o desconecte la alimentación para cancelar el ajuste que ha hecho.

- Cuando cambia el brillo, también cambian la abertura (valor F) y la velocidad de obturación mientras que se mantiene el grado del cambio.

- Cuando se cambia el ajuste del modo de flash, el cambio del programa se cancela.

Tema relacionado
Utilización del dial Jog
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio