Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > Enfoque manual

## Enfoque manual

Puede utilizar el anillo manual para ajustar el enfoque manualmente.

1. Ajuste el conmutador de zoom/enfoque a MF.

1. Gire el anillo manual.

A: Enfoca el fondo
B: Enfoca el primer plano

- Cuando ajuste el enfoque, si pulsa el botón FOCUS, la visualización se ampliará unas 7 veces para facilitar el enfoque.

Notas

- Si ajusta una distancia de enfoque muy corta, es posible que la imagen muestre el polvo o las huellas dactilares que pueda tener el objetivo. Limpie el objetivo con un paño suave, etc.

- La gama de la distancia de enfoque es limitada de cuerdo con la escala del zoom.

- Una vez que cambie el método de enfoque, la distancia del Enfoque manual que ha ajustado se cancelará.

- La información de ajuste de distancia en Enfoque manual es aproximada. Si orienta el objetivo hacia arriba o abajo, aumentará el error.

- Cuando utilice modos de toma de imagen o ajustes que no permiten ajustar el enfoque utilizando el anillo manual, el modo de enfoque cambiará automáticamente a (Multi AF), aunque el conmutador de zoom/enfoque esté ajustado a MF, y aparecerá en la pantalla.

- No se puede utilizar el anillo manual para ajustar el enfoque en las condiciones siguientes:

- Cuando el autodisparador está ajustado a [Autorretrato Una persona] o [Autorretrato Dos personas]

- Cuando el Captador de sonrisas está ajustado a [Activar]

Tema relacionado
Comprobación del enfoque manual
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio