Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > GRAB GPS log (DSC-HX200V solamente)

## GRAB GPS log (DSC-HX200V solamente)

Puede ajustar la cámara para que inicie y detenga la grabación de la ruta recorrida por la cámara. La ruta será grabada aunque la cámara no esté encendida.
Para confirmar la ruta, necesitará un ordenador conectado a Internet y el software “PlayMemories Home”.

1. Ajuste la cámara al modo de toma de imagen.

1. MENU (GRAB GPS log) del botón de control

1. Para finalizar [GRAB GPS log], MENU (GRAB GPS log) .

- Cuando finaliza la [GRAB GPS log], los datos de [GRAB GPS log] se graban en la tarjeta de memoria.

Notas

- Si no hay insertada una tarjeta de memoria en la cámara o si la tarjeta de memoria está llena, los datos de [GRAB GPS log] no se podrán guardar.

- El tiempo que se puede grabar para una ruta es de hasta 24 h (hora). Si el tiempo de grabación pasa de 24 h (hora), la grabación se detendrá automáticamente.

- Si la tarjeta de memoria está llena, borre los datos de [GRAB GPS log]. [Detalles]

- Sony no recoge información de ubicaciones ni información de rutas.

- Para visualizar información de ubicaciones e información de rutas en forma de mapa en un ordenador, Sony provee datos de información de ubicaciones e información de rutas a Google Inc.

Tema relacionado
Bor datos GPS log (DSC-HX200V solamente)
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio