Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilización de los elementos de MENU (Toma de imagen) > Elementos de MENU (Toma de imagen) > Ajustes de Variación

## Ajustes de Variación

Puede ajustar el tipo de toma cuando [Ajustes de captura continua] está ajustado a [Variación] o [Contador automát. (Variación)]. En el modo de toma con variación, puede grabar una serie de 3 imágenes con el ajuste cambiado. Después puede seleccionar la imagen más idónea.

1. MENU (Ajustes de Variación) modo deseado

| (EXP±0,3) | Graba una serie de 3 imágenes con la exposición cambiada en el orden siguiente: estándar, oscuro, y brillante. Cuanto mayor sea el valor del paso de variación, mayor será el cambio del valor de exposición.
| (EXP±0,7)
| (EXP±1,0)
| (Balance Blanco) | Graba una serie de 3 imágenes con el balance blanco cambiado en el orden siguiente: tono de color actual, hacia azul, y hacia rojo. Cuando ajuste [Balance Blanco] a algo distinto de [Auto], el tono del color cambiará basándose en el balance blanco seleccionado.

Nota

- No se puede seleccionar [Balance Blanco] cuando el dial de modo está ajustado a (Selección escena).

Tema relacionado
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio