Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo de toma de imagen fija > Toma con prioridad de la velocidad del obturador

## Toma con prioridad de la velocidad del obturador

Puede tomar imágenes fijas después de ajustar la velocidad de obturación manualmente.

1. Ajuste el dial de modo a (Toma con prioridad de la velocidad del obturador).

1. Pulse el dial Jog.

1. Gire el dial Jog para seleccionar el valor de la velocidad de obturación.

- Puede seleccionar una velocidad de obturación de 1/4 000 a 30 s (segundo).

- Puede establecer el ajuste EV o ISO con el dial Jog.

1. Tome la imagen con el botón del disparador.

Notas

- Cuando la velocidad de obturación sea rápida, es posible que la cantidad de luz del flash sea insuficiente aunque dispare el flash.

- Si no se obtiene la exposición apropiada después de hacer los ajustes, los indicadores de valor de ajuste en la pantalla parpadearán cuando el botón del disparador sea pulsado hasta la mitad. Puede tomar imágenes en esta condición, pero le recomendamos que ajuste los valores de flash otra vez.

- Si la sensibilidad ISO está ajustada a 4 000 o más alta, no podrá utilizar una velocidad de obturación de menos de 1/4 s (segundo). Para utilizar una velocidad de obturación de menos de 1/4 s (segundo), ajuste la sensibilidad ISO a 3 200 o menos.

El rango de ajuste de la velocidad de obturación
Aprox. ×1,3
Aprox. ×30

- Una velocidad de obturación de un segundo o más se indica mediante [˝], por ejemplo, 1˝.

- Cuando ajuste una velocidad de obturación más lenta, se recomienda utilizar un trípode para evitar los efectos de vibración.

- Si selecciona velocidades de obturación lentas, llevará tiempo procesar los datos.

- Cuando la velocidad de obturación se vuelva más lenta de una cierta velocidad, se activará automáticamente la función Obturación lenta con reducción de ruido (NR) para reducir el ruido de imagen, y aparecerá en la pantalla.

Acerca de la velocidad de obturación
Cuando se ajusta una velocidad de obturación alta, los objetos en movimiento tales como gente y automóviles corriendo o agua salpicando, etc., aparecen parados.
Cuando se ajusta una velocidad de obturación baja, los rastros de objetos en movimiento tal como la corriente de un río, etc., aparecen. Puede tomar imágenes de acción en vivo más naturales.
Tema relacionado
Funciones no disponibles en algunos modos de Grabación
Elementos de MENU no disponibles en algunos modos de Grabación
Volver al principio