Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Utilización de las funciones de toma de imagen > Comprobación del enfoque manual

## Comprobación del enfoque manual

En enfoque manual, si pulsa FOCUS, la visualización se ampliará unas 7 veces y podrá confirmar el enfoque.

1. Ajuste el conmutador de zoom/enfoque a MF.

1. Pulse el botón FOCUS para ampliar la imagen.

Cada vez que pulse el botón FOCUS, la escala del zoom cambiará de la forma siguiente:
Visualización completa Aprox. ×7 Visualización completa

1. Confirme y ajuste el enfoque.

1. Pulse el botón del disparador a fondo para tomar la imagen.

La comprobación del enfoque manual se liberará cuando el disparador sea pulsado hasta la mitad.
Notas

- La velocidad de obturación y los valores de exposición no se pueden cambiar cuando se está usando la comprobación del enfoque manual. Justo antes de hacer la toma, la luz se mide otra vez y se ajusta la exposición.

- La imagen se visualiza con el brillo apropiado independientemente de la exposición determinada. La compensación de exposición no se refleja en la imagen visualizada, sin embargo, sí se refleja en la imagen grabada.

- Mientras la visualización está ampliada, puede tomar fotos si pulsa el botón del disparador, pero la cámara grabará la imagen visualizada entera.

- No puede utilizar las funciones de Detección de cara y Captador de sonrisas.

Volver al principio