Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Varotoimia/Tietoja kamerasta > Varotoimia > InfoLITHIUM-akku

## InfoLITHIUM-akku

Huomautuksia InfoLITHIUM-akusta
Akun lataaminen
Akun tehokas käyttö
Akun jäljellä oleva varaus
Akun säilyttäminen
Akun käyttöikä
Yhteensopiva akku

### Huomautuksia InfoLITHIUM-akusta

- Et voi käyttää muuta kuin ”InfoLITHIUM” -akkua (NP-FH50) tämän kameran kanssa. ”InfoLITHIUM” -akussa on -merkki.

- ”InfoLITHIUM” -akku on litiumakku, joka sisältää akun käytön tiedonsiirtotiedot.

- ”InfoLITHIUM” -akku laskee virrankulutuksen kameran käytön perusteella ja näyttää akkukeston minuuttiasteikolla.

### Akun lataaminen

- Lataa akku (mukana) ennen kameran ensimmäistä käyttökertaa.

- Akku voidaan ladata, vaikka se ei ole aivan tyhjä. Voit käyttää myös osaksi ladattua akkua.

- Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön lämpötilan ollessa 10°C – 30°C. Akku ei ehkä lataudu kunnolla tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.

### Akun tehokas käyttö

- Akun suorituskyky heikkenee kylmässä ympäristössä. Tämän vuoksi akun käyttöaika on lyhyempi kylmässä ympäristössä. Toimimalla seuraavasti voit pidentää akun käyttöaikaa:

- Pidä akkua taskussasi kehon lähellä, jotta se lämpenee, ja laita se kameraan vasta juuri ennen kuvaamista.
  (Jos taskussasi on metalliesineitä, esimerkiksi avaimet, varo oikosulkua.)

- Akku tyhjenee nopeasti, jos käytät usein salamaa tai zoomia.

- Suosittelemme, että pidät mukanasi vara-akkuja kaksi tai kolme kertaa kuvausta pidemmäksi ajaksi ja että teet koekuvauksen ennen varsinaisten kuvien ottamista.

- Älä altista akkua vedelle. Akku ei ole vesitiivis.

- Älä jätä akkua auton sisään, suoraan auringonpaisteeseen tai mihinkään muihin erittäin kuumiin paikkoihin.

- Kameraa ei ehkä voi käynnistää tai akkua ei voi ladata tehokkaasti, jos akun liitinosa on likainen. Puhdista tällöin akku pyyhkimällä pöly kevyesti pois pehmeällä liinalla tai vanupuikolla.

### Akun jäljellä oleva varaus

- Jos virta katkeaa, vaikka varausta on vielä jäljellä, lataa akku, kun se on käytetty tyhjäksi. Akun oikea taso näytetään.

A: Varaustilan kuvake
B: Jäljellä oleva aika

- Varaustilan ilmaisin ei välttämättä näy oikein seuraavissa tilanteissa:

- Kameraa käytetään pitkään korkeassa lämpötilassa.

- Täyteen ladattu akku jätetään kameraan

- Käytetään paljon käytettyä akkua

- Jäljellä oleva tarkka varaus voi tulla näyttöön vasta noin 30 sekunnin kuluttua.

- Jäljellä olevan latauksen ilmaisin ei välttämättä ole oikein kaikissa olosuhteissa.

- Kun [Ekotila]-asetuksena on [Normaali] tai [Maks.] eikä kameraa käytetä tietyn ajan kuluessa virran ollessa kytkettynä, LCD-näyttö sammuu ja sitten kamera sammuu automaattisesti (automaattinen virrankatkaisutoiminto).

### Akun säilyttäminen

- Tyhjennä akku kokonaan ennen säilytystä ja säilytä se viileässä ja kuivassa paikassa. Lataa akku täyteen ja tyhjennä se täysin sitten kamerassa käyttämällä vähintään kerran vuodessa säilytyksen aikana akun suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

- Voit kuluttaa akun varauksen loppuun kamerassa jättämällä kameran päälle kuvaesitystilassa, kunnes akku loppuu.

- Estä liittimien likaantuminen, oikosulut tms. käyttämällä muovipussia tms. akun pitämiseksi etäällä metallisista materiaaleista kuljetuksen tai säilytyksen aikana.

### Akun käyttöikä

- Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti pienenee sitä käytettäessä ja ajan myötä. Jos akun käyttöaika lyhenee huomattavasti, on ehkä aika hankkia tilalle uusi akku.

- Akun käyttöikään vaikuttavat sen säilytys- ja käyttöolosuhteet sekä käyttöympäristö.

### Yhteensopiva akku

- Katso laitteen mukana tulleesta käyttöoppaasta, onko se yhteensopiva NP-FH50-akun (mukana) kanssa.

Takaisin ylös