Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetusten muuttaminen > Kuvausasetukset > Zoomaus selk. kuv.

## Zoomaus selk. kuv.

Kokonaiszoomauskerroin, kun [Zoomaus selk. kuv.] on valittu (mukaan lukien optinen zoom 30×)
[Zoomaus selk. kuv.] sallii kuvan suurentamisen lähes alkuperäisellä laadulla, kun otetaan valokuvia.
Kamera suurentaa kuvia ensin alkuperäisellä kuvanlaadulla valitun kuvakoon mukaan.
Jos [Zoomaus selk. kuv.] -toiminto on [Päällä], kamera vaihtaa automaattisesti [Zoomaus selk. kuv.] -tilaan, kun ylitetään zoomausalue, jossa alkuperäinen kuvanlaatu ei huonone.

1. Aseta kamera kuvaustilaan.

1. MENU (Asetukset) (Kuvausasetukset) [Zoomaus selk. kuv.] haluttu tila

| Pois | Ei käytä [Zoomaus selk. kuv.] -toimintoa.
| Päällä | Suurentaa kuvia lähes alkuperäisellä kuvanlaadulla kuvakoon mukaan. Vaihtaa [Zoomaus selk. kuv.] -tilaan alueella, jossa näkyy .

Huomautuksia

- Kun haluat zoomata kuvia alueella, jossa alkuperäinen kuvanlaatu voidaan säilyttää, aseta sekä [Zoomaus selk. kuv.]- että [Digitaalizoomaus]-asetuksiksi [Pois]. [Tietoja]

- [Zoomaus selk. kuv.] -toiminto ei toimi seuraavissa tilanteissa:

- Videotilassa

- [i-Pyyhkäisypanoraama] -tilassa

- [Kuvatehoste]-tilassa

- [Taustan epätarkkuus] -tilassa

- Kun Hymysuljin-toiminto on käytössä.

- Kun [Itselaukaisin]-asetukseksi on valittu [Omakuva, yksi henkilö], [Omakuva, kaksi henkilöä] tai [Itselaukaisin: Jatkuva kuvaus].

- Kun [Jatkuva kuvaus/itselaukaisin] -asetukseksi on valittu [Jatkuva kuvaus].

- Kun (Vastavalon korjaus HDR) -tila valitaan valotusohjelmassa

- Kasvontunnistustoiminto ei toimi [Zoomaus selk. kuv.] -alueella.

### Kokonaiszoomauskerroin, kun [Zoomaus selk. kuv.] on valittu (mukaan lukien optinen zoom 30×)

Tuetut zoomauskertoimet vaihtelevat kuvakoon mukaan.

Kuvakoko | Kokonaiszoomauskerroin
18M | Noin 60×
10M | Noin 80×
5M | Noin 113×
VGA | Noin 459×
16:9(13M) | Noin 60×
16:9(2M) | Noin 153×

Takaisin ylös