Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Valokuvan kuvaustilan asettaminen > Kuvaaminen 3D-pyyhkäisypanoraamatoiminnon kanssa

## Kuvaaminen 3D-pyyhkäisypanoraamatoiminnon kanssa

Kameran liikkuessa otetaan useita kuvia, ja kuvat yhdistetään 3D-kuvaksi. Tallennettu kuva voidaan toistaa 3D-televisiossa.

1. Aseta tilapyörä asentoon (3D-kuvaus).

1. Valitse (3D-pyyhkäisypanoraama) ohjauspainikkeella. [Tietoja]

1. Valitse kuvaussuunta ohjauspainikkeella.

1. Kohdista kamera kuvattavan kohteen päähän ja paina suljinpainiketta.

A: Tätä osaa ei tallenneta.

1. Panoroi kamera oppaan (B) loppuun asti noudattaen näytön ilmaisinta.

Vihjeitä kuvaukseen 3D-pyyhkäisypanoraamatilassa
Käytä kehoasi akselina ja käännä kameraa pienessä ympyrässä näytössä näkyvän nuolen suuntaisesti. (Tavoitteena on puoliympyrä 5 sekunnissa.)
Jos käännyt liian nopeasti tai liian hitaasti, näyttöön ilmestyy viesti.
On suositeltavaa harjoitella tätä useita kertoja ennen kuvausta.
Paikallaan pysyvät kohteet sopivat parhaiten 3D-kuvaukseen.

- Määritä valotus ja paina suljin puoliväliin, jotta voit lukita tarkennuksen, valotuksen ja valkotasapainon. Paina sitten suljin pohjaan ja panoroi kameraa.

Huomautuksia

- 3D-kuvat toistetaan tässä kamerassa tavallisina valokuvina.

- 3D-kuvaus ei sovi seuraaviin tilanteisiin:

- Kun kohde on suuri

- Liikkuvat kohteet

- Kun pääkohde on liian lähellä kameraa

- Kuvat, joissa on vähän kontrasteja, kuten taivas, hiekkaranta tai nurmikko

- 3D-kuvat koostuvat JPEG-tiedostosta ja MPO-tiedostosta. Jos jompikumpi tiedosto poistetaan tietokoneesta, kamera ei välttämättä toimi oikein.

- Jos kameraa ei voi panoroida koko kohteen yli tietyssä ajassa, yhdistettyyn kuvaan tulee harmaa alue. Jos näin tapahtuu, siirrä kameraa nopeammin koko 3D-kuvan tallentamiseksi.

- Koska useita kuvia nidotaan yhteen, nidottu osa ei tallennu pehmeästi.

- Kuvista voi tulla epäteräviä vähäisessä valossa. On suositeltavaa ottaa kuvat ulkona kirkkaassa valossa.

- Jos 3D-kuvan ja AE/AF-lukituksen aikaisen katselukulman kirkkaus, väri tai tarkennus poikkeaa suuresti, kuvaus ei onnistu. Jos näin tapahtuu, muuta AE/AF-lukituksen sijaintia ja yritä uudelleen.

- 3D-kuvaus voidaan peruuttaa seuraavissa olosuhteissa:

- Kameraa panoroidaan liian nopeasti tai liian hitaasti.

- Kamera heiluu liikaa.

Liittyvä aihe
3D-kuvien katselu 3D-televisiosta
Toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös