Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > MENU-kohteiden käyttö (kuvaus) > MENU-kohteet (kuvaus) > Valkotasapainon muutto

## Valkotasapainon muutto

Voit käyttää asetettua valkotasapainoa perusarvona, käyttää asetettua korjausarvoa värin muuttamiseen ja ottaa kuvan.

1. MENU (Valkotasapainon muutto) haluttu tila

- Valitse korjausarvoksi ensimmäistä kertaa käytettäessä [Siirron määrän säätö].

| (Pois) | Ei käytä [Valkotasapainon muutto] -asetusta.
| (Päällä) | Käyttää [Valkotasapainon muutto] -asetusta.
| (Siirron määrän säätö) | Asettaa korjausarvon. Jos korjausarvo asetetaan, [Valkotasapainon muutto] -asetukseksi tulee automaattisesti [Päällä].

### Aseta Valkotasapainon muutto -korjausarvo

1. MENU (Valkotasapainon muutto) [Siirron määrän säätö]

Valitse korjausarvo valitsemalla ohjauspainikkeessa ///.

Ohjauspainike | Toiminta
/ | G (vihreä) ja M (magenta) tarjoavat hienosäätöjä kuten värinkorjailusuodattimella (CC) saatavat.
/ | B (sininen) ja A (kellanruskea) tarjoavat värilämpötilan hienosäätöjä.

- Jos [Valkotasapainon muutto] -asetukseksi valitaan [Päällä] aiemmin asetettua korjausarvoa varten, se voidaan palauttaa.

Huomaa

- [1 pain. aset.] -vaihtoehdon kanssa asetukseksi tulee [Pois].

Liittyvä aihe
MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä eräissä kuvaustiloissa
Takaisin ylös