Cyber-shot-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Kuvaus > Videoiden kuvaaminen > Zoomaus (videot)

## Zoomaus (videot)

Käytettävissä oleva zoomaus
Zoomauskerroin
Suurenna kuvia käyttämällä W/T (zoom) -vipua kuvauksen aikana. Kameran optinen zoomaustoiminto voi suurentaa kuvia enintään 30×.
Optisen zoomin avulla voit suurentaa kuvaa sen alkuperäistä laatua heikentämättä.
Voit asettaa zoomin W/T (zoom) -vivun tai käsirenkaan avulla.
Zoomaus W/T (zoom) -vipua käyttämällä

1. Aseta kamera kuvaustilaan.

1. Käännä W/T (zoom) -vipua.

Lähennä kääntämällä vipua T-suuntaan tai loitonna kääntämällä sitä W-suuntaan.
Zoomaus käsirengasta käyttämällä

1. Aseta zoomaus-/tarkennuskytkin asentoon AF/ZOOM.

1. Käännä käsirengasta.

Lähennä kääntämällä käsirengasta T-suuntaan, loitonna kääntämällä sitä W-suuntaan.

- Jos zoomauskerroin ylittää 30×, aseta [Digitaalizoomaus].

### Käytettävissä oleva zoomaus

Voit lähentää enemmän kuin 30× optinen zoom. Kun haluat zoomata ohi optisen zoomin alueen, valitse [Digitaalizoomaus]-asetukseksi [Päällä].

1. Zoomaa alkuperäisellä kuvanlaadulla

1. () [Digitaalizoomaus]:

Huonompi kuin alkuperäinen kuvanlaatu [Tietoja]

| Käyttö | Asetukset | Zoomauspalkki
A | Vain optisen zoomin käyttö | [Digitaalizoomaus]: [Pois] |
D | Zoomaus maksimizoomausalueelle | [Digitaalizoomaus]: [Päällä] |

### Zoomauskerroin

Tuetut zoomauskertoimet vaihtelevat asetusten tai kuvakoon mukaan. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto zoomauskertoimista, kun [Digitaalizoomaus]-asetukseksi on valittu [Päällä].

Kuvakoko | Käyttö
A: Optinen zoom | D: Zoomaa suurimmalla zoomauskertoimella
Videotila | 30× | 120×

Huomautuksia

- [Zoomaus selk. kuv.] ei ole käytettävissä, kun kuvataan videoita.

- Kamera zoomaa hitaasti videoita kuvattaessa.

Takaisin ylös