Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Flash

## Flash

1. Appuyez sur (Flash) de la touche de commande.

1. Sélectionnez le mode souhaité avec la touche de commande.

| (Auto) | Le flash fonctionne automatiquement dans des endroits sombres ou en contre-jour.
| (Activé) | Le flash fonctionne toujours.
| (Sync lente) | Le flash fonctionne toujours. La vitesse d’obturation est lente dans les endroits sombres pour que la partie de l’arrière-plan hors de la portée du flash soit nette.
| (Synchro arrière lente) | Le flash fonctionne toujours. Le flash se déclenche à la fin de l’exposition pour vous permettre de prendre à la fois le sujet et l’arrière-plan avec plus de lumière.
| (Désactivé) | Le flash ne fonctionne pas.

Lorsque des « points blancs circulaires » apparaissent sur des images prises au flash
Ils sont provoqués par des particules (poussière, pollen, etc.) flottant près de l’objectif. Lorsqu’elles sont accentuées par le flash de l’appareil, elles apparaissent comme points blancs circulaires.
Comment réduire les « points blancs circulaires » ?

- Éclairez la pièce et prenez le sujet sans flash.

- Sélectionnez (Anti-flou de mouvement) ou (Sensibil élevée) en mode Sélection scène. ([Désactivé] est automatiquement sélectionné.)

Remarques

- Le flash émet deux éclairs. Le premier éclair règle la quantité de lumière.

- est affiché pendant la charge du flash.

- Vous ne pouvez pas utiliser le flash pendant la prise de vue en rafale.

- Lors de la prise de vue avec le flash et que le zoom se trouve sur W, il se peut que l’ombre de l’objectif apparaisse sur l’écran, selon les conditions de prise de vue. Si cela se produit, placez le zoom sur T et effectuez à nouveau la prise de vue avec le flash.

Rubrique associée
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Paramètres MENU non disponibles en certains modes ENR
Haut