Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Postavljanje načina snimanja fotografija > Snimanje s prioritetom otvora blende

## Snimanje s prioritetom otvora blende

Količinu svjetla koja prolazi kroz objektiv možete podesiti ručno.

1. Namjestite birač moda na (Snimanje s prioritetom otvora blende).

1. Pritisnite kotačić.

1. Okrenite kotačić kako biste odabrali otvor blende (F vrijednost).

- Možete odabrati otvor blende (F vrijednost) od F 2,8 do F 8,0. (Kad polugu W/T (zum) stavite na stranu T, minimalni će se otvor blende (F vrijednost) povećati).

- Vrijeme ekspozicije automatski se podešava s 1/2000 na 8 sekundi.

- Kotačićem možete podesiti EV ili ISO postavku.

1. Pritisnite okidač.

Napomena

- Ako nakon promjene postavki ne dobije odgovarajuća ekspozicija, indikatori za postavljanje vrijednost na zaslonu trepere kad se okidač pritisne dopola. Možete snimati u ovom uvjetu, ali preporučujemo da ponovo podesite vrijednosti bljeskalice.

O prioritetu otvora blende
Što je otvor blende (F vrijednost) veći, to je širi otvor kroz koji prolazi svjetlo. Smanjuje se dubina izoštravanja i sve osim objekata u blizini bit će izvan fokusa. Ovo je dobro za portrete itd.
Što je otvor blende (F vrijednost) manji, to je manji otvor kroz koji prolazi svjetlo. Oba objekta relativno blizu i daleko od objektiva izgledat će oštri. Ovo je dobro za pejzaže itd.
Povezana tema
Funkcije koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh