Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Postavljanje načina snimanja fotografija > Superior automatsko

## Superior automatsko

Fotoaparat kombinira Prepoznavanje scena i tehnologiju visoke kvalitete slike kako bi automatski snimio slike s optimalnim postavkama.

1. Namjestite birač moda na (Superior automatsko).

1. Pritisnite okidač.

Fotoaparat po potrebi brzo snima slike i preklapa više slika. Preklapanjem slika fotoaparat pohranjuje sliku s manje zamućenja i šuma objekta.
Koja je razlika između načina Superior automatsko podešavanje i Inteligentno automatsko podešavanje?
U načinu Superior automatsko podešavanje, fotoaparat brzo snima slike na temelju prepoznate scene, zatim stvara kombinaciju brzo snimljenih slika (Snimanje s preklapanjem slika).
Fotoaparat automatski ispravlja protusvjetlo i smanjuje šum preklapanjem slika, tako da je rezultat slika veće kakvoće nego u načinu Inteligentno automatsko.
: Prepoznavanje scene
Noćna scena
Noćni portret
Pozadinsko osvjetljenje
Pozad. osvjetljen Portret
Krajolik
Makrosnimanje
Portret
Beba
Reflektor
Slabo svjetlo
Stativ
Pokret
: Obrada preklapanja
Sumrak iz ruke
Bez zamaglj. u pokretu
Korekcija protusvjetl. HDR

- Fotoaparat automatski odabire način preklapanja na temelju prepoznate scene, a na zaslonu se prikazuje (preklapanje).

Napomene

- Kad fotoaparat preklapa slike, snimanje slike traje dulje.

- Pri slabom osvjetljenju, npr. u noćnim scenama, postavite [Bljeskalica] na [Isključeno] kako biste postigli optimalni učinak preklopljenih slika.

Povezana tema
Prepoznavanje scena
Funkcije koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Opcije MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja
Natrag na vrh