Korisnički priručnik za Cyber-shot
Ispis
Glavna stranica > Snimanje > Korištenje funkcija snimanja > Provjera ručnog izoštravanja

## Provjera ručnog izoštravanja

U ručnom izoštravanju, ako pritisnete tipku FOCUS, prikaz će se povećati oko 7 puta i možete potvrditi izoštravanje.

1. Prekidač za zum/izoštravanje podesite na MF.

1. Pritisnite tipku FOCUS kako biste povećali sliku.

Svaki put kad pritisnete tipku FOCUS, uvećanje zuma mijenja se na sljedeći način:
Puni prikaz Oko. ×7 Puni prikaz

1. Potvrdite i podesite izoštravanje.

1. Pritisnite okidač do kraja kako biste snimili sliku.

Provjera ručnog izoštravanja otpustit će se kad se okidač pritisne dopola.
Napomene

- Vrijeme ekspozicije i vrijednosti ekspozicije ne mogu se mijenjati kad je provjera ručnog izoštravanja aktivirana. Neposredno prije snimanja svjetlo se ponovo mjeri i postavlja se ekspozicija.

- Slika se prikazuje s odgovarajućom svjetlinom bez obzira na utvrđenu ekspoziciju. Kompenzacija ekspozicije ne odražava se u prikazanoj slici, nego se odražava u snimljenoj slici.

- Dok je prikaz povećan, fotografije možete snimati ako pritisnete gumb okidača, ali će fotoaparat snimiti čitavu prikazanu sliku.

- Ne možete koristiti funkcije Otkrivanje lica i Snimanje osmijeha.

Natrag na vrh