Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Mozgóképeket vesz fel > Zoom (mozgóképek)

## Zoom (mozgóképek)

Választható zoom
Zoomarány
Felnagyítja a képeket a W/T (zoom) karral fényképezés közben. A fényképezőgép optikai zoomja akár 30×-os méretre is képes kinagyítani a képeket.
Az optikai zoommal az eredeti minőség romlása nélkül nagyítható a kép.
A zoomarány a W/T (zoom) karral vagy a kézi beállítógyűrűvel beállítható.
Zoomolás a W/T (zoom) karral

1. Állítsa a fényképezőgépet fényképezés üzemmódba.

1. Csúsztassa el W/T (zoom) kart.

Tolja a kart a T oldalra nagyításhoz, illetve a W oldalra kicsinyítéshez.
Zoomolás a kézi beállítógyűrűvel

1. Állítsa a Zoom/Fókusz kapcsolót AF/ZOOM állásba.

1. Fordítsa el a kézi beállítógyűrűt.

Fordítsa el a kézi beállítógyűrűt a T oldal felé a közelítéshez, illetve a W oldal felé a távolításhoz.

- Ha a zoomarány meghaladja a 30×-os értéket, a fényképezőgép a [Digitális zoom] funkciót használja.

### Választható zoom

Nagyításkor a 30-szoros optikai zoom túlléphető. Ha az optikai zoom tartományán túl is szeretné használni, állítsa a [Digitális zoom] opciót [Be] értékre.

1. Zoom az eredeti képminőséggel

1. () [Digitális zoom]:

Az eredeti képminőségnél rosszabb [Részletek]

| Művelet | Beállítások | Zoom sáv
A | Csak az optikai zoom használata | [Digitális zoom]: [Ki] |
D | Zoomolás a maximális zoomarányra | [Digitális zoom]: [Be] |

### Zoomarány

A támogatott zoomarányok a beállításoktól vagy a kép méretétől függően eltérőek. Az alábbi táblázatban feltüntettük a zoomarányokat, ha a [Digitális zoom] opció beállítása [Be].

Fénykép mérete | Művelet
A: Optikai zoom | D: Zoomolás maximális zoom- aránnyal
Mozgókép üzemmód | 30× | 120×

Megjegyzések

- A [Tiszta kép zoom] funkció nem választható mozgóképek felvételekor.

- Mozgókép felvétele közben a fényképezőgép lassan zoomol.

Vissza a tetejére