Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > MENU elemek (Fényképezés) > Videó minőség/Videó méret

## Videó minőség/Videó méret

Minél nagyobb a mozgókép mérete, annál jobb minőségű. Minél több adatot rögzít másodpercenként (átlagos bitsebesség), annál jobb a kép minősége.
A mozgókép-rögzítési formátum kiválasztásához nyomja meg: MENU (Beállítások) (Felvétel beállítások) [Mozgókép formát.] fényképezés üzemmódban. [Részletek]
[AVCHD] [Mozgókép formát.] esetén válassza ki a mozgókép méretét a [Videó minőség] listából. Ha a [Mozgókép formát.] [MP4], akkor a [Videó méret] listából válasszon.

#### Mozgóképminőség (rögzítési formátum: AVCHD)

1. MENU [Videó minőség] kívánt üzemmód

FX/FH/HQ:
A készített mozgóképek AVCHD formátumúak, körülbelül 60 mezö/mp (1080 60i-kompatibilis eszközökhöz) vagy 50 mezö/mp (1080 50i-kompatibilis eszközökhöz) sebességgel, váltott soros üzemmódban, Dolby Digital hanggal, AVCHD formátumban.
PS:
A készített mozgóképek AVCHD formátumúak, körülbelül 60 képkocka/mp (1080 60i-kompatibilis eszközökhöz) vagy 50 képkocka/mp (1080 50i-kompatibilis eszközökhöz) sebességgel, progresszív üzemmódban, Dolby Digital hanggal, AVCHD formátumban.

| Mozgóképminőség | Átlagos bitsebesség | Leírás
| AVC HD 28M (PS) | 28 Mbps | Felvétel 1920×1080 (50p/60p) méretű legjobb képminőséggel
| AVC HD 24M (FX) | 24 Mbps | Felvétel 1920×1080 (50i/60i) méretű legjobb képminőséggel
| AVC HD 17M (FH) | 17 Mbps | Felvétel 1920×1080 (50i/60i) méretű jó képminőséggel
| AVC HD 9M (HQ) | 9 Mbps | Felvétel 1440×1080 (50i/60i) méretű normál képminőséggel

#### Mozgóképméret (rögzítési formátum: MP4)

1. MENU [Videó méret] kívánt méret

A készített mozgóképek MPEG-4 formátumúak, körülbelül 30 képkocka/mp (1080 60i-kompatibilis eszközökhöz) vagy körülbelül 25 képkocka/mp (1080 50i-kompatibilis eszközökhöz) sebességgel, progresszív üzemmódban, AAC hanggal, mp4 formátumban.

| Mozgóképméret | Átlagos bitsebesség | Leírás
| MP4 12M | 12 Mbps | Felvétel 1440×1080 méretben
| MP4 6M | 6 Mbps | Felvétel 1280×720 méretben
| MP4 3M | 3 Mbps | Felvétel VGA méretben

Megjegyzések

- Teleobjektíves kép készül, ha [MP4 3M] képméret van kiválasztva.

- Tovább tarthat, ha [AVC HD 28M (PS)] vagy [AVC HD 24M (FX)] formátumú mozgóképekből készít AVCHD-lemezeket, mert konvertálni kell a képminőséget. Ha a képminőség konvertálása nélkül szeretne [AVC HD 28M (PS)] vagy [AVC HD 24M (FX)] mozgóképeket menteni, használjon Blu-ray lemezeket.

Vissza a tetejére