Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > MENU elemek (Fényképezés) > ND Szűrő (belső ND szűrő)

## ND Szűrő (belső ND szűrő)

Az ND szűrő használatával a fényképezőgépbe lépő fényt körülbelül az 1/8-ára csökkenti, így csökkenhet a zársebesség, nőhet az expozíciós idő. Ily módon nagyon hatásosan lehet fényképezni például áramló vizet vagy vízesést.
Az ND szűrő akkor használható, ha a fényképezőgép beállított üzemmódja (Automatikus program), (Zársebesség vezérelt felvétel), (Rekesznyílás vezérelt felvétel) vagy (Kézi expozíciós felvétel).

1. MENU (belső ND szűrő) kívánt üzemmód

| (Auto)* | Az ND szűrő automatikusan be-/kikapcsol a fényképezési üzemmód és a fényerő alapján.
| (Ki) | Az ND szűrő nincs használatban.
| (Be) | Az ND szűrő mindig használatban van.

* Ha az [Auto] érték nem választható, az alapértelmezés a [Ki] érték.
Vissza a tetejére