Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo di ripresa dei fermi immagine > Programm. automatica

## Programm. automatica

Consente di riprendere con l’esposizione regolata automaticamente (sia la velocità dell’otturatore che il valore dell’apertura). Inoltre è possibile selezionare varie impostazioni usando il menu.

1. Impostare la manopola del modo su (Programm. automatica).

1. Riprendere con il pulsante di scatto.

### Cambiamento di programmazione

È possibile cambiare la combinazione dell’apertura (valore F) e della velocità dell’otturatore mantenendo l’esposizione fissa quando il flash è impostato su [Disattivato].

1. Premere la manopola jog.

1. Girare la manopola jog.

“” sullo schermo cambia a “” e il modo di ripresa cambia al cambiamento di programmazione.

1. Girare la manopola jog per selezionare la combinazione dell’apertura (valore F) e della velocità dell’otturatore.

È possibile impostare l’impostazione EV o ISO con la manopola jog.

1. Riprendere con il pulsante di scatto.

Per annullare il cambiamento di programmazione, girare la manopola jog per riportare l’indicazione a “”.
Note

- Non è possibile cambiare la combinazione del valore di apertura e della velocità dell’otturatore quando il pulsante di scatto viene premuto a metà.

- Secondo la luminosità dell’ambiente, il cambiamento di programmazione potrebbe non essere usato.

- Impostare la manopola del modo sull’indicazione diversa da “” o disattivare l’alimentazione per annullare l’impostazione eseguita.

- Quando la luminosità cambia, anche l’apertura (valore F) e la velocità dell’otturatore cambiano conservando la quantità cambiamento.

- Quando si cambia l’impostazione del modo del flash, il cambiamento di programmazione viene annullato.

Argomento collegato
Uso della manopola jog
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio