Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo di ripresa dei fermi immagine > Ang. multiplo in movimento

## Ang. multiplo in movimento

Quando si muove la fotocamera, questa riprende più immagini, quindi le compila in un’immagine stereoscopica.
Riprende un’immagine che può essere riprodotta come un’immagine stereoscopica inclinando la fotocamera a destra o a sinistra e un’immagine che può essere riprodotta su un televisore 3D.

1. Impostare la manopola del modo su (Ripresa 3D).

1. Selezionare (Ang. multiplo in movimento) sul tasto di controllo.

1. Allineare la fotocamera con l’estremità del soggetto da riprendere e premere il pulsante di scatto.

A: Questa parte non sarà registrata.

1. Fare la panoramica con la fotocamera fino all’estremità della guida (B), seguendo l’indicazione sullo schermo.

Campo di ripresa nel modo ad angolo multiplo in movimento
Muovere rapidamente la fotocamera di circa 30 gradi a sinistra e a destra del soggetto che si desidera mettere a fuoco.
Consultare anche i suggerimenti per Panorama in movimento 3D. [Dettagli]
Note

- Nel modo [Ang. multiplo in movimento], è possibile selezionare solo la dimensione di immagine panoramica [16:9(2M)].

- Le immagini 3D sono composte da un file JPEG e un file MPO. Se l’uno o l’altro file viene cancellato sul PC, la fotocamera potrebbe non funzionare correttamente.

Argomento collegato
Visione delle immagini riprese stereoscopicamente nel modo di angolo multiplo in movimento
Visione delle immagini 3D su un TV 3D
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Voci MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio