Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Cambiamento delle impostazioni > Impostazioni Ripresa > Zoom digitale

## Zoom digitale

Imposta la scala dello zoom totale (incluso lo zoom ottico 30×). Quando [Zoom digitale] è impostato su [Acceso], la fotocamera esegue la zumata sulle immagini senza peggiorare la qualità originale, ma cambia automaticamente a [Zoom digitale] quando quel campo dello zoom (per ottenere la qualità dell’immagine originale) viene superato.
Quando [Zoom Immag.nitida] è impostato su [Acceso] per riprendere i fermi immagine, la fotocamera cambia automaticamente a [Zoom digitale] quando viene superato il campo di [Zoom Immag.nitida]. [Dettagli]

1. Impostare la fotocamera sul modo di ripresa.

1. MENU (Impostazioni) (Impostazioni Ripresa) [Zoom digitale] modo desiderato

| Spento | Non usa lo [Zoom digitale].
| Acceso | La qualità dell’immagine che si ottiene peggiorerà quando si visualizza, poiché la funzione dello zoom viene cambiata a [Zoom digitale], ma è possibile ingrandire le immagini di 4 volte fino alla scala massima dello zoom.

Note

- Quando si usa [Zoom Immag.nitida], la scala massima dello zoom per [Zoom digitale] è 2×.

- [Zoom digitale] non è disponibile nelle seguenti situazioni:

- In [i-Panorama in movimento]

- In [Effetto immagine]

- In [Sfocatura sfondo]

- Quando la funzione dell’Otturatore sorriso è attivata.

- Quando [Autoscatto] è impostato su [Autoritratto una persona] o [Autoritratto due persone].

- Quando il modo (Correz. di controluce HDR) è selezionato in Selezione scena.

- La funzione di Rilevamento visi non è operativa nella gamma di [Zoom digitale].

Torna all’inizio