Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > MENU-onderdelen (Opnemen) > Witbalans

## Witbalans

De basiswitkleur vastleggen in de instelling [1x druk. inst.]
Hiermee kunt u de kleurtinten instellen overeenkomstig het omgevingslicht. Gebruik deze functie als de beeldkleuren onnatuurlijk lijken.

1. MENU (Witbalans) gewenste functie

| (Autom.) | Hiermee wordt de witbalans automatisch ingesteld zodat de kleuren natuurlijk lijken.
| (Daglicht) | Hiermee wordt gecompenseerd voor omstandigheden buitenshuis op een mooie dag, avondscènes, nachtscènes, neonreclame, vuurwerk, enz.
| (Bewolkt) | Hiermee wordt gecompenseerd voor een bewolkte lucht of een schaduwrijke plaats.
| (Fluorescerend Witbalans 1) (Fluorescerend Witbalans 2) (Fluorescerend Witbalans 3) | [Fluorescerend Witbalans 1]: Hiermee wordt gecompenseerd voor witte, fluorescerende verlichting. [Fluorescerend Witbalans 2]: Hiermee wordt gecompenseerd voor natuurlijk witte, fluorescerende verlichting. [Fluorescerend Witbalans 3]: Hiermee wordt gecompenseerd voor dagwitte, fluorescerende verlichting.
| (Gloeilamp) | Hiermee wordt gecompenseerd voor plaatsen onder een gloeilamp of onder felle verlichting, zoals in een fotostudio.
| (Flitser) | Hiermee wordt gecompenseerd voor de flitser.
| (1x drukken) | Hiermee wordt de witbalans ingesteld afhankelijk van de lichtbron. Gebruik deze instelling wanneer [Autom.] en andere instellingen geen waarheidsgetrouwe kleuren geven.
| (1x druk. inst.) | Hiermee wordt de basiswitkleur vastgelegd, welke wordt gebruikt in de functie [1x drukken]. [Details]

Effecten van de belichtingsomstandigheden
De natuurlijke kleur van het onderwerp wordt beïnvloed door de belichtingsomstandigheden.
De kleurtinten worden automatisch ingesteld, maar u kunt de kleurtinten ook handmatig instellen met behulp van de witbalansfunctie.
Daglicht (wit als standaardinstelling)
Bewolkt (blauwachtig)
Fluorescerend licht (groengetint)
Gloeilamplicht (roodachtig)
Opmerkingen

- Wanneer u opneemt met de flitser in een andere functie dan [Flitser], wordt [Witbalans] ingesteld op [Autom.].

- Wanneer [Flitser] is ingesteld op [Aan], [Lgz synchro] of [Langzm. sync. achterste gord.], kan de witbalans alleen worden ingesteld op [Autom.], [Flitser], [1x drukken] of [1x druk. inst.].

- [1x druk. inst.] kan niet worden ingesteld tijdens het opladen van de flitser.

### De basiswitkleur vastleggen in de instelling [1x druk. inst.]

1. Richt de lens op een wit voorwerp, zoals een vel papier, dat het hele scherm vult onder dezelfde belichtingsomstandigheden waaronder u het onderwerp gaat opnemen.

1. MENU (Witbalans) [1x druk. inst.] op de besturingsknop

Het scherm wordt een moment zwart en nadat de witbalans is ingesteld en in het geheugen is opgeslagen, wordt het scherm voor opnemen weer afgebeeld.
Opmerkingen

- Als tijdens het opnemen de indicator knippert, is de witbalans niet ingesteld of kan niet worden ingesteld. Gebruik de automatische witbalans.

- Beweeg de camera niet en stoot er niet tegen terwijl [1x druk. inst.] wordt uitgevoerd.

- Als de flitser functie is ingesteld op [Aan], [Lgz synchro] of [Langzm. sync. achterste gord.], wordt de witbalans ingesteld op een situatie waarin de flitser afgaat.

Verwant onderwerp
MENU-onderdelen die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven