Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > Controle van de handmatige scherpstelling

## Controle van de handmatige scherpstelling

Bij het handmatig scherpstellen kunt u op de FOCUS-toets drukken om de weergave op het scherm ongeveer 7 keer te vergroten om de scherpstelling te controleren.

1. Zet de zoom-/scherpstellingschakelaar in de stand MF.

1. Druk op de FOCUS-toets om het beeld te vergroten.

Iedere keer wanneer u op de FOCUS-toets drukt, verandert de zoomvergroting als volgt:
Volledig beeld Ong. 7× vergroot Volledig beeld

1. Controleer de scherpstelling en pas deze zo nodig aan.

1. Druk de ontspanknop helemaal in om op te nemen.

De controle van de handmatige scherpstelling wordt opgeheven wanneer de ontspanknop tot halverwege wordt ingedrukt.
Opmerkingen

- De sluitertijd en belichtingswaarden kunnen niet worden veranderd wanneer de controle van de handmatige scherpstelling is ingeschakeld. Vlak voor de opname wordt het licht opnieuw gemeten en de belichting ingesteld.

- Het beeld wordt weergegeven met de juiste helderheid, ongeacht de vastgestelde belichting. De belichtingscorrectie wordt niet toegepast op het weergegeven beeld, maar wel op het opgenomen beeld.

- Terwijl de weergave wordt vergroot, kunt u beelden opnemen door op de ontspanknop te drukken, maar de camera zal het volledige beeld opnemen.

- U kunt de gezichtsherkenningsfunctie en lach-sluiterfunctie niet gebruiken.

Terug naar boven