Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Instellingen veranderen > Opname-instellingen > Gepersonalis. knop

## Gepersonalis. knop

U kunt veelgebruikte functies registreren onder de CUSTOM (custom)-toets.

1. Stel de camera in op de opnamefunctie.

1. MENU (Instellingen) (Opname-instellingen) [Gepersonalis. knop] gewenste functie

| AEL | AE-vergrendeling/AE-vergrendeling vrijgegeven
| Witbalans | Hiermee stelt u de witbalans in.
| ND-filter | Hiermee schakelt u het ND-filter in.
| Lichtmeetfunctie | Hiermee stelt u de lichtmeetfunctie in.
| Lach-sluiter | Hiermee stelt u de lach-sluiter in.

Opmerking

- De CUSTOM-toets is niet beschikbaar in de eenvoudig-functie.

De AE-vergrendeling gebruiken

- Tijdens gebruik van de AE-vergrendeling zijn de lichtmeetwaarden die gebruikt werden voor de belichting onveranderlijk. Deze functie is handig voor wanneer u meerdere beelden wilt opnemen zonder de belichting te veranderen of een belichting wilt selecteren die niet compatibel is met de scherpstelling.
  Iedere keer wanneer u op de CUSTOM-toets drukt, verandert de AE-vergrendeling als volgt:
  AE-vergrendeling AE-vergrendeling vrijgegeven AE-vergrendeling
  Echter, als u andere bedieningen uitvoert, zoals het jogwieltje draaien en erop drukken, kan de AE-vergrendeling vrijgegeven worden.

- De AE-vergrendeling kan alleen worden gebruikt met de CUSTOM-toets.

Terug naar boven