Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > MENU-elementer (opptak) > Hvitbalansejustering

## Hvitbalansejustering

Gjør det mulig å bruke den valgte hvitbalansen som basisverdi og benytte den innstilte korreksjonsverdien for å endre fargen og ta et bilde.

1. MENU (Hvitbalansejustering) ønsket modus

- Ved første gangs bruk bør du stille inn korreksjonsverdien på [Juster skiftmengde].

| (Av) | Bruker ikke [Hvitbalansejustering].
| (På) | Bruker [Hvitbalansejustering].
| (Juster skiftmengde) | Stiller inn korreksjonsverdien. Hvis du stiller inn en korreksjonsverdi, vil [Hvitbalansejustering] automatisk stilles inn på [På].

### Stille inn korreksjonsverdien for varierende hvitbalanse

1. MENU (Hvitbalansejustering) [Juster skiftmengde]

Still inn korreksjonsverdien med /// på kontrollknappen.

Kontrollknapp | Handling
/ | G (grønn) og M (magenta) resulterer i like fin justering som det en kan oppnå med et fargekorreksjonsfilter (CC-filter).
/ | B (blå) A (gul) resulterer i fin justering av fargetemperaturen.

- Hvis du stiller inn [Hvitbalansejustering] på [På] for den korreksjonsverdien du stilte inn tidligere, kan den hentes frem igjen.

Merk

- Med [Ett trykk-innstillinger] blir innstillingen [Av].

Liknende emne
MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen