Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Forholdsregler/Om dette kameraet > Forholdsregler > InfoLITHIUM-batteri

## InfoLITHIUM-batteri

Om InfoLITHIUM-batteriet
Om lading av batteriet
Effektiv bruk av batteriet
Gjenværende batteriladning
Oppbevare batteriet
Om batteriets levetid
Kompatibelt batteri

### Om InfoLITHIUM-batteriet

- Du kan ikke bruke noe annet batteri enn "InfoLITHIUM"-batteriet (NP-FH50) med dette kameraet. Det er et -merke på "InfoLITHIUM"-batteriety.

- "InfoLITHIUM"-batteriet er det litiumbatteriet som har informasjonen om datakommunikasjon om batteribruken.

- "InfoLITHIUM"-batteriet beregner strømforbruket, avhengig av kamerabruken, og viser gjenværende batteritid i minutter.

### Om lading av batteriet

- Lad opp batteriet (inkludert) før du bruker kameraet for første gang.

- Du kan lade batteriet selv om det ikke er helt utladet. Du kan dessuten bruke batteriet selv om det bare er delvis oppladet.

- Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og 30°C. Batteriet vil kanskje ikke lades effektivt ved temperaturer som ligger utenfor dette temperaturområdet.

### Effektiv bruk av batteriet

- Batteriets ytelse reduseres på steder med lave temperaturer. Når det er kaldt, er driftstiden til batteriet kortere. Vi anbefaler følgende metode for at batteriet skal kunne brukes så lenge som mulig:

- Putt batteriet i en lomme nær kroppen for å varme det opp, og sett det inn i kameraet rett før du begynner opptaket.
  (Hvis du har metallgjenstander i lommen din, f.eks. nøkler, må du være klar over kortslutningsfaren.)

- Hvis du bruker blitsen eller zoomen hyppig, vil batteriet raskt tømmes for strøm.

- Vi anbefaler at du har reservebatterier for hånden som varer to eller tre ganger så lenge som forventet opptakstid, og at du gjør prøveopptak før de faktiske opptakene.

- Ikke la det komme vann på batteriet. Batteriet er ikke vanntett.

- Ikke legg batteriet på svært varme steder, som f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.

- Det kan hende at du ikke får til å slå på kameraet, eller at batteriet ikke er blitt tilstrekkelig ladet hvis kontakten på batteriet er tilsmusset. I så fall må du forsiktig tørke bort støv fra batteriet med en myk klut eller en bomullspinne.

### Gjenværende batteriladning

- Hvis kameraet slår seg av, selv om det er nok strøm igjen på batteriet, må du lade batteriet. Det korrekte batterinivået vil vises.

A: Ikon for gjenværende strøm
B: Gjenværende tid

- Indikatoren for gjenværende strøm vil kanskje ikke vises på korrekt måte i følgende situasjoner:

- Hvis kameraet brukes lenge ved høy temperatur

- Hvis kameraet blir liggende med fulladet batteri

- Hvis batteriet er kraftig belastet

- Det tar omtrent tredve sekunder før riktig batterinivå vises.

- Under visse forhold kan det hende batterinivåindikatoren ikke er riktig.

- Når [Økomodus] er stilt inn på [Standard] eller [Maks], og kameraet er slått på en stund uten å bli brukt, blir skjermen svart og kameraet slår seg automatisk av (Auto AV-funksjonen).

### Oppbevare batteriet

- Lad ut batteriet helt før du legger det til oppbevaring, og oppbevar det tørt og kjølig. For at batteriets funksjon skal opprettholdes, må du lade det og deretter lade det helt ut i kameraet minst en gang i året.

- For å bruke opp batteriet må du la kameraet være i lysbildeavspillingsmodus til strømmen er brukt opp.

- For å forhindre at terminalen får flekker på seg, kortslutninger og lignende, må du bruke en plastpose eller tilsvarende for å unngå at batteriet har kontakt med metall under transport og lagring.

### Om batteriets levetid

- Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres med tiden og med gjentatt bruk. Hvis brukstiden reduseres betydelig fra en opplading til neste, er det sannsynligvis på tide å skifte ut batteriet med et nytt.

- Batteriets levetid varierer med oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene, og med miljøet der batteriet brukes.

### Kompatibelt batteri

- Se brukerhåndboken som fulgte med utstyret ditt for å finne ut om det er kompatibelt med NP-FH50 (inkludert).

Til toppen