Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke med datamaskinen din > Anbefalt datamaskinmiljø > Anbefalt datamaskinmiljø

## Anbefalt datamaskinmiljø

Følgende datamaskinmiljø anbefales for programvaren "PlayMemories Home" (Windows) og "Music Transfer" (Windows/Mac) samt ved import av bilder gjennom en USB-tilkobling.

#### Windows

Operativsystem (forhåndsinstallert) | Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7 SP1
Hovedprosessor (CPU) | Intel Pentium III 800 MHz eller hurtigere (for avspilling/redigering av høyoppløsningsfilmene: Intel Core Duo 1,66 GHz eller raskere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller raskere (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller raskere kreves for behandling av AVC HD (FX/FH)-filmer og Intel Core 2 Duo 2,40 GHz eller raskere kreves for behandling av AVC HD (PS)-film.))
Minne | Windows XP: 512 MB eller mer (1 GB eller mer er anbefalt.) Windows 7/Windows Vista: 1 GB eller mer
Harddisk (diskplass som kreves for installasjon) | Ca. 500 MB
Skjerm | 1024×768 punkter eller mer

*1 64-bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 eller nyere kreves for å kunne brenne en plate etter å ha installert "Expanded Feature".
*2 Starter (Edition) støttes ikke.

#### Mac

Operativsystem (forhåndsinstallert) | USB-tilkobling: Mac OS X v10.3 til v10.7 Music Transfer: Mac OS X v10.4 til v10.7*

* Utstyrt med Intel processor
Merknader

- Driften kan ikke garanteres i et miljø som er basert på oppdateringer av ovenstående operativsystemer eller i et multiboot-miljø (flere operativsystemer på samme PC).

- Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende at enkelte enheter, herunder kameraet ditt, ikke vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du bruker.

- Hvis du kobler til kameraet ditt med et USB-grensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0), vil du kunne foreta avansert overføring (høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0).

- Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen mellom kameraet og datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.

Til toppen