Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Bruke opptaksfunksjoner > Manuelt fokus

## Manuelt fokus

Du kan bruke den manuelle ringen til å fokusere manuelt.

1. Still inn zoom/fokus-bryteren på MF.

1. Drei den manuelle ringen.

A: Fokus på bakgrunnen
B: Fokus på forgrunnen

- Hvis du trykker på FOCUS-knappen under fokusering, vil displayet forstørres ca. 7 ganger for å gjøre det enklere å fokusere.

Merknader

- Hvis fokuseringsavstanden er stilt inn veldig nært, vil bildet kanskje vise støv eller fingeravtrykk på linsen. Tørk av linsen med en myk klut e.l.

- Fokusavstandsområdet er begrenset i henhold til zoomeskaleringen.

- Så snart du endrer fokuseringsmetoden, fjernes avstanden for manuelt fokus som du stilte inn.

- Avstandsinnstillingsinformasjonen i Manuelt fokus er omtrentlig. Hvis du peker oppover eller nedover med objektivet, vil unøyaktigheten bli større.

- Når du bruker opptaksmoduser eller innstillinger som ikke gjør det mulig å stille inn fokus med den manuelle ringen, vil fokusmodus automatisk skifte til (Multi-AF), selv om zoom/fokus-knappen er stilt inn på MF, og vises på skjermen.

- Under følgende betingelser kan du ikke bruke den manuelle ringen til å stille inn fokus:

- Når selvutløseren er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]

- Når smilutløseren er [På]

Liknende emne
Manuell fokuskontroll
MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen