Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > Opcje MENU (Fotografowanie) > Ustawienia bracketingu

## Ustawienia bracketingu

Możesz wybrać tryb fotografowania, gdy opcja [Ustawienia serii zdjęć] ustawiona jest na [Bracketing] lub [Samowyzwalacz (Bracketing)]. W trybie bracketingu zapisujesz serię trzech zdjęć z różnymi ustawieniami. Potem możesz wybrać najbardziej odpowiedni obraz.

1. MENU (Ustawienia bracketingu) odpowiedni tryb

| (EXP±0.3) | Zapisuje serię trzech obrazów z ekspozycją przesuniętą w następujący sposób: standardowy, ciemny, i jasny. Im większa wartość kroku bracketingu, tym większe przesunięcie wartości ekspozycji.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Balans bieli) | Zapisuje serię trzech obrazów z balansem bieli przesuniętym w następujący sposób: bieżący odcień barw, w stronę niebieskiego, w stronę czerwonego. Przy ustawieniu opcji [Balans bieli] na wartość inną niż [Auto] odcień barw przesuwany jest zgodnie z wybranym ustawieniem.

Uwaga

- Nie można wybrać [Balans bieli], gdy pokrętło trybu ustawione jest na (Wybór sceny).

Podobny temat
Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC
Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach REC
Powrót do początku