Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Definir modo de fotografia de imagem fixa > Fotografia de Prioridade da Velocidade do Obturador

## Fotografia de Prioridade da Velocidade do Obturador

Pode fotografar imagens fixas depois de ajustar manualmente a velocidade do obturador.

1. Regule o marcador de modo para (Fotografia de Prioridade da Velocidade do Obturador).

1. Carregue no jog dial.

1. Rode o jog dial para seleccionar o valor da velocidade do obturador.

- Pode seleccionar uma velocidade do obturador de 1/4000 a 30 segundos.

- Pode regular a definição EV ou ISO com o jog dial.

1. Fotografe com o botão do obturador.

Notas

- Quando a velocidade do obturador for rápida, a quantidade de luz do flash pode ser insuficiente mesmo se disparar o flash.

- Se não for obtida exposição adequada depois de efectuar as definições, os indicadores de valor de definição no ecrã piscam quando o botão do obturador for carregado até meio. Pode fotografar nesta condição, mas recomenda-se que volte a ajustar os valores do flash.

- Se a sensibilidade ISO estiver regulada para 4000 ou mais, não pode usar uma velocidade do obturador inferior a 1/4 segundo. Para usar uma velocidade do obturador inferior a 1/4 segundo, regule a sensibilidade ISO para 3200 ou menos.

O intervalo de definição da velocidade do obturador
Aprox. ×1,3
Aprox. ×30

- Velocidade do obturador de um segundo ou mais está indicada por [˝], por exemplo, 1˝.

- Quando regular a velocidade do obturador para mais lenta, recomenda-se o uso de um tripé para prevenir os efeitos da vibração.

- Se seleccionar velocidades de obturador lentas, demora tempo a processar os dados.

- Quando a velocidade do obturador fica mais lenta do que uma determinada velocidade, a função obturador lento NR é activada automaticamente para reduzir o ruído da imagem e aparece no ecrã.

Acerca da velocidade do obturador
Quando regula a velocidade do obturador mais rápida, motivos em movimento como pessoas a correr, carros ou salpicos de água, etc. parecem parados.
Quando regula a velocidade do obturador mais lenta, aparecem rastos de motivos em movimento como a corrente de um rio, etc. Pode fotografar imagens de acção ao vivo mais naturais.
Tópico Relacionado
Funções não disponíveis em alguns modos GRAV
Itens do MENU não disponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo