Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Resolução de problemas > Resolução de problemas > GPS (DSC-HX200V apenas)

## GPS (DSC-HX200V apenas)

A câmara não está a receber sinal GPS.

- Regule [Definição GPS] para [Ligado]. [Detalhes]

- A sua câmara pode não ser capaz de receber sinais de rádio de satélites GPS devido a obstruções.

- Para triangular a informação de localização correctamente, leve a sua câmara para uma área aberta e volte a ligar a câmara.

Erro excessivo na informação de localização.

- A margem de erro pode ir até várias centenas de metros dependendo dos edifícios envolventes, sinais GPS fracos, etc.

Demora tempo a triangular embora os [Dados ajuda GPS] sejam incluídos.

- [Defin. Data e Hora] não está definida, ou a hora definida variou muito. Defina a data e hora correctamente. [Detalhes]

- O termo de validade dos dados de ajuda GPS expirou. Actualize os Dados ajuda GPS. [Detalhes]

- Como as posições dos satélites GPS variam constantemente, pode demorar mais tempo a determinar a localização ou o receptor pode não ser capaz de determinar a localização, dependendo da localização e hora a que usar a câmara.

- “GPS” é um sistema para determinar a localização geográfica triangulando sinais de rádio de satélites GPS. Evite usar a câmara em locais onde os sinais de rádio sejam bloqueados ou reflectidos, tal como um lugar à sombra rodeado por edifícios ou árvores, etc. Use a câmara em meios de céu aberto.

A informação de localização ou direcção não foi gravada.

- A direcção de fotografia não é gravada quando filmar filmes.

- Use “PlayMemories Home” para importar os filmes com informação de localização GPS para o seu computador.

Erro excessivo na informação da bússola.

- Não coloque a câmara na proximidade de uma fonte magnética ou um metal.

Voltar ao topo