Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Utilizarea funcţiilor de fotografiere > Verificarea focalizării manuale

## Verificarea focalizării manuale

În modul de focalizare manuală, dacă apăsaţi butonul FOCUS, afişajul va fi mărit de aproximativ 7 ori şi puteţi confirma focalizarea.

1. Fixaţi butonul de zoom/focalizare la MF.

1. Apăsaţi butonul FOCUS pentru a mări imaginea.

De fiecare dată când apăsaţi butonul FOCUS, scara de zoom se modifică după cum urmează:
Afişare pe tot ecranul Aprox. ×7 Afişare pe tot ecranul

1. Confirmaţi şi reglaţi focalizarea.

1. Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a realiza fotografia.

Verificarea focalizării manuale va fi efectuată atunci când butonul declanşator este apăsat pe jumătate.
Observaţii

- Valoarea timpului de expunere şi valoarea expunerii nu pot fi modificate atunci când se realizează verificarea focalizării manuale. Chiar înainte de fotografiere, lumina este măsurată din nou şi expunerea este stabilită.

- Imaginea este afişată cu luminozitatea corectă, indiferent de expunerea stabilită. Compensarea expunerii nu este reflectată în imaginea afişată, însă este reflectată în imaginea înregistrată.

- Cât timp afişajul este mărit, puteţi realiza fotografii dacă apăsaţi butonul declanşator, însă aparatul foto va înregistra întreaga imagine afişată.

- Nu puteţi utiliza funcţiile Detecţie feţe şi Declanşator zâmbet.

Sus