Ghid de utilizare Cyber-shot
Imprimare
Prima pagină > Fotografierea > Utilizarea funcţiilor de fotografiere > Setări foto continuă/Tempor.

## Setări foto continuă/Tempor.

Fotografierea automată cu Temporizator autoportret
Ca mod de fotografiere, puteţi alege modul Unică (imagine unică), Fotografiere continuă sau Variaţie expunere.

1. Apăsaţi / (Setări foto continuă/Tempor.) de pe butonul de comandă.

1. Selectaţi modul dorit de la butonul de comandă.

| (Fotografiere unică) | Aparatul realizează o singură fotografie, fără a utiliza temporizatorul.
| (Fotografiere continuă) | Aparatul foto realizează până la 10 fotografii continue într-o rafală, atunci când ţineţi apăsat butonul declanşator.
| (Variaţie expunere) | Aparatul foto realizează o serie de 3 imagini, fiecare dintre acestea având o altă setare.
| (10 sec) | Setează temporizatorul la un interval de 10 secunde. La apăsarea butonului declanşator, ledul temporizatorului se aprinde intermitent şi se aude un bip până când declanşatorul este acţionat. Pentru a anula, apăsaţi din nou .
| (2 sec) | Setează temporizatorul la un interval de 2 secunde.
| (Autoportret o persoană) | Setează temporizatorul la Temporizator autoportret. Atunci când aparatul foto detectează numărul specificat de feţe, este emis un bip, iar declanşatorul este acţionat după 2 secunde.
| (Autoportret două persoane)
| (Temporizator: Foto continuă) | Aparatul fotografiază 10 cadre continue la un interval de 10 secunde după apăsarea butonului declanşator.
| (Temporizator (variaţie exp.)) | Aparatul începe fotografierea cu variaţia expunerii la un interval de 10 secunde după apăsarea butonului declanşator.

Indicaţii pentru prevenirea apariţiei neclarităţii
Dacă mâinile sau corpul dvs. se mişcă în timp ce ţineţi aparatul foto şi apăsaţi butonul declanşator, apare efectul de „instabilitate a aparatului foto”.
Instabilitatea aparatului foto apare frecvent în condiţii de lumină slabă sau timp de expunere scurt, cum ar fi cele din modul (Portret nocturn) sau (Scenă nocturnă).
Pentru a reduce instabilitatea aparatului, setaţi temporizatorul la două secunde şi ţineţi mâinile pe lângă corp, fără a le mişca, după ce aţi apăsat butonul declanşator.
Observaţii

- [Bliţ] este setat la [Dezactivat] în modul de fotografiere continuă sau cu variaţie a expunerii.

- Atunci când se selectează [Fotografiere continuă], [Focalizare], [Balans de alb] şi [EV] sunt reglate pentru prima imagine, aceste setări fiind utilizate şi pentru celelalte imagini.

- Atunci când energia bateriei este scăzută sau atunci când memoria internă sau cardul de memorie este plin(ă), fotografierea În rafală este oprită.

- Dimensiunea [VGA] a imaginii va fi stabilită în timpul înregistrării în memoria internă.

### Fotografierea automată cu Temporizator autoportret

Îndreptaţi obiectivul către dvs., astfel încât numărul de feţe selectat să apară pe ecran. Declanşatorul se activează automat. Nu mişcaţi aparatul foto după emiterea bipului.

- Puteţi, de asemenea, să realizaţi o fotografie apăsând butonul declanşator în timpul acestei operaţiuni.

Subiect corelat
Funcţiile indisponibile în anumite moduri REC
Interval foto continuă
Setări variaţie expunere
Sus