Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Používanie funkcií snímania > Manual Focus

## Manual Focus

Na manuálne zaostrenie je možné použiť krúžok manuálneho nastavenia.

1. Prepínač Zoom/Zaostrovanie nastavte na MF.

1. Otočte krúžok manuálneho nastavenia.

A: Zaostrenie pozadia
B: Zaostrenie popredia

- Ak pri nastavovaní zaostrenia stlačíte tlačidlo FOCUS, zobrazenie sa zväčší približne 7-násobne, aby sa uľahčilo zaostrenie.

Poznámky

- Ak sa nastaví veľmi malá vzdialenosť zaostrenia, na zábere sa môžu zobraziť prach alebo otlačky prstov nachádzajúce sa na objektíve. Objektív utrite mäkkou handričkou, atď.

- Rozsah vzdialenosti zaostrenia je obmedzený podľa miery priblíženia prostredníctvom zoomu.

- Po zmene spôsobu zaostrovania sa nastavená vzdialenosť manuálneho zaostrovania zruší.

- Údaj o nastavení vzdialenosti v režime manuálneho zaostrovania je približný. Ak objektív namierite hore alebo dole, chyba sa zväčší.

- Pri použití režimov snímania alebo nastavení, ktoré neumožňujú nastaviť zaostrenie pomocou krúžku manuálneho nastavenia, režim zaostrovania sa automaticky prepne do (Multi AF), aj keď je prepínač Zoom/Zaostrovanie nastavený na MF a na displeji sa zobrazuje .

- Krúžok manuálneho nastavenia sa nedá použiťna nastavenie zaostrenia za nasledujúcich podmienok:

- Keď je samospúšť nastavená na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People]

- Keď je snímanie úsmevu nastavené na možnosť [On]

Súvisiaca téma
Kontrola manuálneho zaostrenia
Položky MENU, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok