Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Používanie funkcií snímania > Kontrola manuálneho zaostrenia

## Kontrola manuálneho zaostrenia

Ak v režime manuálneho zaostrovania stlačíte tlačidlo FOCUS, zobrazenie sa zväčší približne 7-násobne, aby bolo možné skontrolovať zaostrenie.

1. Prepínač Zoom/Zaostrovanie nastavte na MF.

1. Stlačením tlačidla FOCUS zväčšite záber.

Po každom stlačení tlačidla FOCUS sa bude miera priblíženia meniť nasledovne:
Úplné zobrazenie Približne ×7 Úplné zobrazenie

1. Skontrolujte a nastavte zaostrenie.

1. Úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber.

Kontrola manuálneho zaostrenia sa po stlačení tlačidla spúšte do polovice zruší.
Poznámky

- Hodnoty rýchlosti uzávierky a expozície sa nedajú meniť, ak je aktivovaná kontrola manuálneho zaostrenia. Bezprostredne pred nasnímaním záberu sa svetlo znovu odmeria a nastaví sa expozícia.

- Záber sa zobrazí so správnym jasom bez ohľadu na určenú expozíciu. Korekcia expozície sa na zobrazenom zábere neprejaví, prejaví sa však na nasnímanom zábere.

- Počas zväčšenia zobrazenia môžete snímať fotografie, ak stlačíte tlačidlo spúšte, ale fotoaparát zaznamená celý zobrazený záber.

- Nie je možné použiť funkcie rozpoznania tváre a snímania úsmevu.

Späť na začiatok