Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Nastavenie režimu snímania statických záberov > Program Auto

## Program Auto

Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť uzávierky ako aj hodnota clony). Rôzne nastavenia môžete tiež navoliť pomocou ponuky.

1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Program Auto).

1. Nasnímajte záber stlačením spúšte.

### Posuv programu

Umožňuje zmeniť kombináciu clony (hodnotu F) a rýchlosti uzávierky pri zachovaní pevne nastavenej expozície, keď je blesk nastavený na [Off].

1. Stlačte otočný ovládač.

1. Otočte otočný ovládač.

„“ sa na displeji zmení na „ “ a režim snímania sa zmení na posuv programu.

1. Otočením otočného ovládača zvoľte kombináciu clony (hodnoty F) a rýchlosti uzávierky.

Pomocou otočného ovládača je možné vykonať nastavenie EV alebo ISO.

1. Nasnímajte záber stlačením spúšte.

Ak chcete zrušiť posuv programu, otočením otočného ovládača vráťte indikátor na „“.
Poznámky

- Kombináciu hodnoty clony a rýchlosti uzávierky nie je možné posunúť, keď je tlačidlo spúšte stlačené do polovice.

- V závislosti od jasu prostredia sa niekedy posuv programu nemusí dať použiť.

- Otočný prepínač režimov nastavte na iný režim ako „“, alebo vypnutím napájania zrušte vykonané nastavenie.

- Keď sa zmení jas, zmenia sa aj clona (hodnota F) a rýchlosť uzávierky, pričom sa však zachová hodnota posuvu.

- Keď sa nastavenie režimu blesku zmení, posuv programu sa zruší.

Súvisiaca téma
Používanie otočného ovládača
Funkcie, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Položky MENU, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok