Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Ändring av inställningarna > Tagningsinställningar > Knappen Anpassa

## Knappen Anpassa

Du kan ställa in CUSTOM-knappen på en funktion som du använder ofta.

1. Ställ in kameran på tagningsläget.

1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Knappen Anpassa] önskat läge

| AEL | Låsning/upplåsning av AE-låset
| Vitbalans | Används för att ställa in vitbalansen.
| ND-filter | Inställning av ND-filtret
| Mätmetod | Används för att ställa in mätmetoden.
| Leendeavkänning | Används för att ställa in leendeavkänningsfunktionen.

Observera

- CUSTOM-knappen går inte att använda i det enkla läget.

Hur man använder AE-låset

- När AE-låset används, blir de ljusmätarvärden som användes för att ställa in exponeringen fast inställda. Denna funktion är praktisk när man vill ta flera bilder i följd utan att ändra exponeringen, eller när man vill använda en exponering som inte överensstämmer med den punkt som skärpan är inställd på.
  Varje gång man trycker på CUSTOM-knappen ändras AE-låset på följande sätt:
  AE-låset låst AE-låset upplåst AE-låset låst
  Det kan dock även hända att AE-låset låses upp av att man utför andra manövrer som t.ex. att trycka in eller vrida på inställningsratten.

- AE-låset går bara att använda med CUSTOM-knappen.

Tillbaka till överst