Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Punkter på MENU-skärmen (tagning) > Justera vitbalans

## Justera vitbalans

Används för att flytta vitbalansen med ett visst korrigeringsvärde med utgångspunkt från vald vitbalansinställning för att på så sätt ändra färgen och lagra bilden.

1. MENU (Justera vitbalans) önskat läge

- Ställ in korrigeringsvärdet på [Ändra inställningsvärde] den allra första gången den här funktionen används.

| (Av) | [Justera vitbalans] används ej.
| (På) | [Justera vitbalans] används.
| (Ändra inställningsvärde) | Används för att ställa in korrigeringsvärdet. När man ställer in ett korrigeringsvärde ställs punkten [Justera vitbalans] automatiskt in på [På].

### Inställning av korrigeringsvärdet för vitbalansflyttning

1. MENU (Justera vitbalans) [Ändra inställningsvärde]

Ställ in korrigeringsvärdet med hjälp av /// på styrknappen.

Styrknapp | Användningssätt
/ | Används för att finjustera G (grönt) och M (magenta) på samma sätt som med ett färgkorrektionsfilter (CC-filter).
/ | Används för att finjustera färgtemperaturen för B (blått) och A (gult).

- Genom att ställa in punkten [Justera vitbalans] på [På] när korrigeringsvärdet redan är inställt går det att använda samma värde igen.

Observera

- När [One Push-inst.]-funktionen används ställs denna punkt in på [Av].

Se även
MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst