Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget för stillbilder > Tagning med bländarprioritet

## Tagning med bländarprioritet

Det går att ställa in hur mycket ljus som ska släppas in genom objektivet för hand.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Tagning med bländarprioritet).

1. Tryck in inställningsratten.

1. Vrid på inställningsratten för att välja bländare.

- Bländaren går att ställa in från F 2,8 till F 8,0. (När man vrider W/T-zoomknappen mot T-sidan ökar minimivärdet för bländaren.)

- Slutartiden ställs automatiskt in mellan 1/2000 sekund och 8 sekunder.

- Exponeringsvärdet eller ISO-inställningen går att ställa in med inställningsratten.

1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

Observera

- Om det inte går att få rätt exponering med de inställda värdena, blinkar indikatorerna för inställningsvärdena på skärmen när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Det går visserligen att ta bilder även i det läget, men vi rekommenderar att du justerar om de inställningsvärden som blinkar.

Angående bländarprioritet
Ju lägre F-värde, desto större blir hålet (bländaren) som ljuset släpps in genom. Skärpedjupet minskar, vilket gör att enbart motiv inom ett snävt avståndsområde blir skarpa. Detta är bra t.ex. för att ta porträtt.
Ju högre F-värde, desto mindre blir hålet (bländaren) som ljuset släpps in genom. Både motiv relativt nära kameran och motiv längre bort blir skarpa. Detta passar bra t.ex. för landskapstagningar.
Se även
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst