Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Felsökning > Felsökning > Batteripaket och strömförsörjning

## Batteripaket och strömförsörjning

Det går inte att sätta i batteripaketet i kameran.

- Kontrollera att batteripaketet är vänt på rätt håll, och stick sedan in det tills batteriutmatningsknappen låses.

Det går inte att slå på kameran.

- Efter det att man har satt i batteripaketet i kameran kan det ta en liten stund innan kameran slås på.

- Kontrollera att batteripaketet är isatt på rätt sätt.

- Det här batteripaketet laddas ur av sig själv även om det inte används. Ladda upp batteripaketet innan det ska användas.

- Kontrollera att batteripaketet är av typ NP-FH50.

Kameran stängs plötsligt av.

- Det kan hända att kameran automatiskt stängs av på grund av kamerans eller batteripaketets temperatur för att skydda kameran. I så fall visas ett meddelande på skärmen innan kameran stängs av.

- Om man inte gör något med kameran på en viss tid medan den är påslagen och punkten [Eko-läge] är inställd på [Standard] eller [Max], stängs kameran automatiskt av för att spara på batteriströmmen. Slå på kameran igen.

Indikatorn för återstående batteriström visar fel.

- Detta kan inträffa när kameran används på ett väldigt varmt eller väldigt kallt ställe.

- Om det är stor skillnad mellan den återstående batteriström som visas och den faktiska återstående batteriströmmen, Ladda ur batteripaketet helt en gång och ladda sedan upp det igen för att rätta till indikeringen. Det kan hända att indikatorn för återstående batteriladdning visar fel under somliga omständigheter.

- Batterikapaciteten sjunker med tiden och med upprepad användning. Om användningstiden mellan varje uppladdning blir signifikant kortare är det förmodligen dags att köpa ett nytt batteripaket.

Kamerans ström/uppladdningslampa blinkar medan batteripaketet håller på att laddas upp.

- Kontrollera att batteripaketet är av typ NP-FH50.

- Ström/uppladdningslampan på kameran blinkar ibland när man använder ett batteripaket som inte har använts på länge. Ta i så fall av batteripaketet från kameran och sätt i det igen.

- Se ”InfoLITHIUM-batteripaket” [Mer information] ör närmare detaljer.

Batteripaketet är inte uppladdat trots att ström/uppladdningslampan har släckts och uppladdningen är färdig.

- Detta inträffar om batteripaketet laddas upp på ett alltför kallt eller varmt ställe. Ladda upp batteripaketet inom det angivna temperaturområdet på 10°C till 30°C.

Tillbaka till överst