Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Inställning av tagningsläget för stillbilder > Autoprogram

## Autoprogram

Används för att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren) automatiskt inställd. Det går även att välja olika inställningar på menyn.

1. Ställ in lägesomkopplaren på (Autoprogram).

1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

### Programflyttning

Det går att ändra bländar- och slutartidskombinationen samtidigt som exponeringen hålls fast inställd när blixten är inställd på [Av].

1. Tryck in inställningsratten.

1. Vrid på inställningsratten.

”” på skärmen ändras till ”” och tagningsläget ändras till programflyttning.

1. Vrid på inställningsratten för att ställa in en kombination av bländare och slutartid.

Exponeringsvärdet eller ISO-inställningen går att ställa in med inställningsratten.

1. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.

För att avbryta programflyttningen vrider man på inställningsratten så att indikeringen återställs till ””.
Observera

- Det går inte att flytta bländar- och slutartidskombinationen medan avtryckaren hålls halvvägs nedtryckt.

- Det kan hända att programflyttning inte går att använda beroende på omgivningens ljusstyrka.

- Ställ in lägesomkopplaren på något annat läge än ”” eller stäng av kameran för att nollställa inställningarna du gjort.

- När ljusstyrkan ändras, ändras även bländaren och slutartiden, medan förflyttningsgraden bibehålls.

- När blixtlägesinställningen ändras, stängs programflyttningen av.

Se även
Hur man använder inställningsratten
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst