Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Fotoğraf çekim modunu ayarlama > Deklanşör Hızı Öncelikli Çekim

## Deklanşör Hızı Öncelikli Çekim

Örtücü hızını elle ayarladıktan sonra hareketsiz görüntüler çekebilirsiniz.

1. Mod kadranını (Deklanşör Hızı Öncelikli Çekim) seçeneğine ayarlayın.

1. “Jog dial”a basın.

1. Örtücü hızı değerini seçmek için “jog dial”ı döndürün.

- 1/4000 ila 30 saniye arasından bir örtücü hızı seçebilirsiniz.

- “Jog dial” ile EV veya ISO ayarı yapabilirsiniz.

1. Deklanşörle çekim yapın.

Notlar

- Örtücü hızı yüksek olduğunda, flaş çaktırsanız bile flaş ışığının miktarı yetersiz kalabilir.

- Ayarları yaptıktan sonra doğru pozlama elde edilmezse deklanşöre yarıya kadar basılınca ekrandaki ayar değeri göstergeleri yanıp söner. Bu durumda çekim yapabilirsiniz ama flaş değerlerini yeniden ayarlamanızı tavsiye ederiz.

- ISO hassasiyeti 4000 veya daha yükseğe ayarlanırsa 1/4 saniyeden daha yavaş bir örtücü hızı kullanamazsınız. 1/4 saniyeden daha yavaş bir örtücü hızı kullanmak için, ISO hassasiyetini 3200 veya daha aza ayarlayın.

Örtücü hızı ayarlama aralığı
Yaklaşık ×1,3
Yaklaşık ×30

- Bir saniye veya daha uzun örtücü hızı [˝], örneğin, 1˝ şeklinde gösterilir.

- Örtücü hızını daha yavaşa ayarladığınız zaman, titreşim etkilerini önlemek için bir tripod kullanılması tavsiye edilir.

- Düşük örtücü hızları seçerseniz verilerin işlenmesi zaman alır.

- Örtücü hızı belli bir hızın altına düşünce, görüntü gürültüsünü azaltmak için NR yavaş örtücü işlevi otomatik olarak devreye girer ve ekranda gözükür.

Örtücü hızı hakkında
Örtücü hızını daha yüksek ayarladığınız zaman, koşan insanlar, otomobiller veya sıçrayan su, vs. gibi hareketli objeler durmuş gibi gözükür.
Örtücü hızını daha düşük ayarladığınız zaman, bir ırmak akıntısı, vs. gibi hareketli objelerin izleri gözükür. Daha doğal canlı aksiyor görüntüleri çekebilirsiniz.
İlgili Konu
Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön