Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Fotoğraf çekim modunu ayarlama > 3B Hareketsiz Görüntü

## 3B Hareketsiz Görüntü

Bir 3D fotoğraf çekme 3D işlevleri kullanılarak kaydedilen görüntüler bir 3D TV’de stereoskopik olarak kayıttan gösterilebilir.

1. Mod kadranını (3D çekim) seçeneğine ayarlayın.

1. Kontrol düğmesi üstünde (3B Hareketsiz Görüntü) öğesini seçin.

1. Deklanşörle çekim yapın.

Çeşitli 3D çekim önerileri
[3B Hareketsiz Görüntü] işlevine ek olarak, bu fotoğraf makinesi stereoskopik görüntüler oluşturmak için, [3D panorama taraması] ve [Çok açılı tarama] gibi başka modlara da sahiptir.
3D fotoğraf çekme önerileri
Özne ve arka plan arasında şekilde gösterildiği gibi çok mesafe olacak şekilde bir özneye yaklaşın.
3D efekti sahne çok karanlık olduğu, özne hareket ettiği veya AE/AF kilidi ayarlamasından sonra fotoğraf makinesini hareket ettirdiğiniz zaman etkili olmayabilir.
Fotoğrafı karanlık bir yerde çekerseniz gürültü çok görünür olabilir.
Notlar

- [18M] ve [16:9(13M)] kullanılabilir görüntü boyutlarıdır.

- 3D görüntüler bu fotoğraf makinesinde standart hareketsiz görüntüler gibi kayıttan izlenir.

- 3D görüntüler bir JPEG dosyası ve bir MPO dosyasından oluşur. Bu dosyalardan biri bilgisayarınızda silinirse, fotoğraf makinesi doğru çalışmayabilir.

İlgili Konu
Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön