Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Çekim > Fotoğraf çekim modunu ayarlama > Çok açılı tarama

## Çok açılı tarama

Fotoğraf makinesini döndürürken, makine çok sayıda fotoğraf çeker, sonra bunları bir stereoskopik görüntüde birleştirir.
Fotoğraf makinesini sağa veya sola çevirerek bir stereoskopik görüntü gibi kayıttan izlenebilecek bir görüntü ve bir 3D TV’de izlenebilecek bir görüntü çeker.

1. Mod kadranını (3D çekim) seçeneğine ayarlayın.

1. Kontrol düğmesi üstünde (Çok açılı tarama) öğesini seçin.

1. Fotoğraf makinesini fotoğrafı çekilecek öznenin ucuna hizalayın ve deklanşöre basın.

A: Bu kısım kaydedilmez.

1. Fotoğraf makinesini, ekrandaki işareti izleyerek kılavuzun sonuna kadar (B) gezdirin.

Çok Açılı Tarama modunda çekim yapma aralığı
Fotoğraf makinesini odaklanmak istediğiniz öznenin yaklaşık 30 derece soluna veya sağına kadar döndürün.
3D Panorama Taraması için önerilere de bakın. [Ayrıntılar]
Notlar

- [Çok açılı tarama] modunda, sadece [16:9(2M)] panoramik görüntü boyutunu seçebilirsiniz.

- 3D görüntüler bir JPEG dosyası ve bir MPO dosyasından oluşur. Bu dosyalardan biri bilgisayarınızda silinirse, fotoğraf makinesi doğru çalışmayabilir.

İlgili Konu
Çok açılı tarama modunda çekilen görüntüleri stereoskopik biçimde izleme
Bir 3D TV’de 3D görüntüler izleme
Bazı REC modlarında kullanılamayan işlevler
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön