Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Beyaz Dengesi

## Beyaz Dengesi

[Beyaz Tanıtma] modunda temel beyaz rengi yakalamak için
Renk tonlarını çevrenin ışık koşullarına göre ayarlar. Eğer görüntü rengi doğal gözükmüyorsa bu işlevi kullanın.

1. MENU (Beyaz Dengesi) istenilen mod

| (Otomatik) | Beyaz dengesini otomatik olarak renklerin doğal görüneceği şekilde ayarlar.
| (Gün Işığı) | Güneşli bir günde, akşam manzaralarında, gece sahnelerinde, neon ışıklı tabelalarda, havai fişeklerde, vs. açık hava koşullarına göre ayarlar.
| (Bulutlu) | Bulutlu bir gökyüzü veya gölgeli bir yer için ayarlar.
| (Floresan Beyaz Dengesi 1) (Floresan Beyaz Dengesi 2) (Floresan Beyaz Dengesi 3) | [Floresan Beyaz Dengesi 1]: Beyaz floresan aydınlatma için ayarlar. [Floresan Beyaz Dengesi 2]: Doğal beyaz floresan aydınlatma için ayarlar. [Floresan Beyaz Dengesi 3]: Gün ışığı beyaz floresan aydınlatma için ayarlar.
| (Ampul) | Ampul veya, bir foto stüdyosu gibi, parlak ışıkla aydınlanan yerler için ayarlar.
| (Flaş) | Flaş koşulları için ayarlar.
| (Tek tuş) | Beyaz dengesini ışık kaynağına göre ayarlar. [Otomatik] ve diğer ayarlar doğru renkler sağlayamadığında bu modu kullanın.
| (Beyaz Tanıtma) | [Tek tuş] modunda kullanılacak temel beyaz rengi hafızaya kaydeder. [Ayrıntılar]

Işıklandırma koşullarının etkileri
Öznenin görünen rengi ışıklandırma koşullarından etkilenir.
Renk tonları otomatik olarak ayarlanır ama Beyaz Dengesi işlevini kullanıp renk tonlarını manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
Gün ışığı (Standart olarak Beyaz)
Bulutlu (Mavimsi)
Floresan (Hafif yeşilimsi)
Ampul (Kırmızımsı)
Notlar

- [Flaş] modu dışında flaşlı çekim yaparken [Beyaz Dengesi] [Otomatik] olarak ayarlanır.

- [Flaş] [Açık], [Yavaş Senkronizasyon] veya [Arka Yavaş Senkronizasyon] modundayken, beyaz dengesi sadece [Otomatik], [Flaş], [Tek tuş] veya [Beyaz Tanıtma] seçeneklerine ayarlanabilir.

- [Beyaz Tanıtma] flaş şarj olurken seçilemez.

### [Beyaz Tanıtma] modunda temel beyaz rengi yakalamak için

1. Özneyi çekeceğiniz aynı ışık koşullarında ekranı dolduracak kağıt parçası gibi beyaz bir nesneyi çerçeve içine alın.

1. MENU (Beyaz Dengesi) [Beyaz Tanıtma] kontrol düğmesi üstünde

Ekran geçici olarak kararır ve beyaz dengesi ayarlanıp hafızaya alındıktan sonra kayıt ekranı yeniden açılır.
Notlar

- Çekim sırasında göstergesi yanıp sönerse beyaz dengesi ayarlanmamıştır veya ayarlanamamıştır. Otomatik beyaz dengesi kullanın.

- [Beyaz Tanıtma] işlemi sırasında fotoğraf makinesini sarsmayın veya makineye çarpmayın.

- Flaş modu [Açık], [Yavaş Senkronizasyon] veya [Arka Yavaş Senkronizasyon] olarak ayarlandığında beyaz dengesi, flaşın çaktığı zamanki koşula ayarlanır.

İlgili Konu
MENU öğeleri bazı REC modlarında kullanılamaz
En üste geri dön